Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Stillbildstagningsmenyn > Fokusläge

## Fokusläge

Används för att ställa in en lämplig skärpeinställningsmetod i förhållande till hur motivet rör sig.
AF är en förkortning av ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt.

1. MENU 2 [Fokusläge] önskat läge

| (Enbilds-AF) | Kameran låser skärpan när den väl har ställts in. Använd [Enbilds-AF]-läget för motiv som inte rör sig.
| (Kontinuerlig AF) | Kameran fortsätter att ställa in skärpan hela tiden så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Använd det här läget för motiv som rör sig.
| (Dir man. fokus) | Det här läget gör det möjligt att använda en kombination av autofokus och manuell skärpeinställning.
| (Manuellt fokus) | Används för att ställa in skärpan för hand.

### Hur man använder [Dir man. fokus]/[Manuellt fokus]

1. MENU 2 [Fokusläge] [Dir man. fokus] eller [Manuellt fokus]

1. Ställ in skärpan genom att vrida på kontrollringen.

- Använd konturframhävningsfunktionen, [Fokusförstoring] eller [MF-hjälp] för att göra det lättare att ställa in skärpan.

- När punkten [Fokusläge] är inställd på [Dir man. fokus] aktiveras autofokusen när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

Skärpeinställning i [Dir man. fokus]-läget
I läget [Dir man. fokus] går det att använda en kombination av autofokus och manuell skärpeinställning för att ställa in skärpan på följande sätt.

- Ställ först in skärpan automatiskt, och finjustera sedan den för hand.

Detta är effektivt när man vill ställa in skärpan på ett väldigt snävt område. Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt och vrid sedan på kontrollringen.

- Ställ först in skärpan för hand i förväg och använd sedan autofokusen.

Detta är effektivt när man vill ställa in skärpan på motiv i bakgrunden av scenen, eftersom sådana motiv tenderar att bli oskarpa vid vanlig automatisk skärpeinställning.
Observera

- Om skärpan ställs in på ett väldigt kort avstånd kan det hända att damm eller fingeravtryck på linsen kommer med i bilden. Torka rent objektivet med en mjuk duk eller liknande.

- När man ändrar skärpeinställningssättet nollställs det förinställda avståndet.

Relaterade ämnen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Konturframhävningsnivå
Mittenknappens funkt.
MF-hjälp
Tillbaka till överst