Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Nastavení snímání > Digitál. transf.

## Digitál. transf.

Vybírá režim digitálního zoomu. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optického zoomu (až 4×). Když dojde k překročení rozsahu zoomu, použije fotoaparát zoom Smart nebo přesný digitální zoom.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. MENU (Nastav.) (Nastavení pro záběr) [Digitál. transf.] požadovaný režim

| Smart () | Podle velikosti snímku zvětší snímek digitálně v rozsahu, kdy snímek nebude zkreslený (Zoom Smart).
| Přesný () | Zvětší snímky všech velikostí o celkový rozsah zoomu asi 8×, včetně optického zoomu 4×. Mějte však na paměti, že kvalita snímku se při překročení rozsahu optického zoomu zhoršuje (Přesný digitální zoom).
| Vyp. | Nepoužívá digitální zoom.

Poznámky

- Funkce digitálního zoomu nefunguje v následujících situacích:

- V režimu plynulého panoramatu

- V režimu videa

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu.

- Když je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].

- Zoom Smart není k dispozici, pokud je velikost snímku nastavena na [10M] nebo [16:9(7M)].

- Funkce detekce obličejů nefunguje při použití digitálního zoomu.

### Celkový rozsah zoomu při použití zoomu Smart (včetně optického zoomu 4×)

Podporovaný rozsah zoomu závisí na velikosti snímku.

Velikost | Celkový rozsah zoomu
5M | Přibl. 5,6×
VGA | Přibl. 22×
16:9(2M) | Přibl. 7,6×

Zpět nahoru