Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > Weißabgleich

## Weißabgleich

Damit können Sie die Farbtöne den jeweiligen Lichtverhältnissen anpassen. Verwenden Sie diese Funktion, wenn die Farben des Bildes unnatürlich wirken.

1. MENU (Weißabgleich) gewünschter Modus

| (Auto) | Stellt den Weißabgleich automatisch ein, so dass die Farben natürlich erscheinen.
| (Tageslicht) | Anpassung an die Lichtverhältnisse im Freien an einem schönen Tag, an Abend- und Nachtszenen, an Neonlicht, Feuerwerk usw.
| (Bewölkung) | Anpassung an Bewölkung oder Schatten.
| (Leuchtstoffl. -Weißabgl. 1) (Leuchtstoffl. -Weißabgl. 2) (Leuchtstoffl. -Weißabgl. 3) | [Leuchtstoffl. -Weißabgl. 1]: Anpassung an weißes Leuchtstofflampenlicht. [Leuchtstoffl. -Weißabgl. 2]: Anpassung an natürlich weißes Leuchtstofflampenlicht. [Leuchtstoffl. -Weißabgl. 3]: Anpassung an tageslichtweißes Leuchtstofflampenlicht.
| (Glühlampe) | Anpassung an Glühlampenlicht oder an helle Beleuchtung, wie z. B. in einem Fotostudio.
| (Blitz) | Anpassung an den Blitz.

Wirkung der Lichtverhältnisse
Die Farben des Motivs hängen von den Lichtverhältnissen ab.
Die Farbtöne werden automatisch eingestellt, können mit der Weißabgleichfunktion aber auch manuell eingestellt werden.
Tageslicht (Weiß als Standard)
Bewölkung (Bläulich)
Leuchtstofflampen (Grünstich)
Glühlampen (Rötlich)
Hinweise

- Unter flimmernden Leuchtstofflampen arbeitet die Weißabgleichfunktion möglicherweise nicht korrekt, selbst wenn Sie [Leuchtstoffl. -Weißabgl. 1], [Leuchtstoffl. -Weißabgl. 2] oder [Leuchtstoffl. -Weißabgl. 3] gewählt haben.

- Wenn Sie in einem anderen Modus als [Blitz] mit dem Blitz aufnehmen, wird [Weißabgleich] auf [Auto] eingestellt.

- Wenn [Blitz] auf [Ein] oder [Langzeit-Synchro] eingestellt ist, kann für den Weißabgleich nur [Auto] oder [Blitz] eingestellt werden.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche MENU-Optionen eventuell nicht eingestellt werden. Erläuterungen dazu finden Sie unter „MENU-Optionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Zurück nach oben