Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Sicherheitsmaßnahmen / Info zu dieser Kamera > Sicherheitsmaßnahmen > Batterien

## Batterien

Info zu Batterien
Hinweis zur Restladung
Für die Kamera geeignete und ungeeignete Batterien
Info zu Alkalibatterien (mitgeliefert)/Oxy-Nickel-Hydroxid-Primärbatterien (gesondert erhältlich)
Info zu Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich)

### Info zu Batterien

- Gehen Sie sorgsam mit den Batterien um und zerlegen und modifizieren Sie sie nicht. Schützen Sie sie vor heftigen Stößen und Erschütterungen, lassen Sie sie nicht fallen und treten Sie nicht darauf.

- Verwenden Sie keine verformten oder beschädigten Batterien.

- Verwenden Sie alte Batterien nicht zusammen mit neuen und verwenden Sie auch keine unterschiedlichen Batterietypen zusammen.

- Nehmen Sie die Batterien aus der Kamera, wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht verwenden wollen oder wenn die Batterien verbraucht sind.

### Hinweis zur Restladung

A: Hoch
B: Niedrig

- Auf dem LCD-Monitor erscheint eine Restladungsanzeige.

- Es dauert etwa eine Minute, bis die richtige Restladung angezeigt wird.

- Unter bestimmten Bedingungen ist die Restladungsanzeige möglicherweise nicht korrekt.

- Wenn [Strom sparen] auf [Standard] oder [Stamina] eingestellt ist und die Kamera im eingeschalteten Zustand eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wird, wird zunächst der LCD-Monitor dunkel und danach schaltet sich die Kamera automatisch aus (Ausschaltautomatik).

### Für die Kamera geeignete und ungeeignete Batterien

In der Tabelle unten sind geeignete Batterien mit gekennzeichnet und ungeeignete Batterien mit .

Batterietyp | Mitgeliefert | Unterstützt | Aufladbar
LR6-Alkalibatterien (Größe AA)* |  |  |
HR 15/51: HR6-Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (Größe AA)* |  |  |
ZR6-Oxy-Nickel-Hydroxid-Primärbatterien (Größe AA)* |  |  |
Lithiumbatterien |  |  |
Manganbatterien |  |  |
Ni-Cd-Batterien |  |  |

* Lesen Sie vor dem Gebrauch der Batterien die folgenden Sicherheitshinweise zu den einzelnen Batterietypen.
Bei den nicht unterstützten Batterien kann die Leistung der Kamera nicht gewährleistet werden, wenn die Spannung abfällt oder aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Batterien andere Probleme auftreten.

### Info zu Alkalibatterien (mitgeliefert)/Oxy-Nickel-Hydroxid-Primärbatterien (gesondert erhältlich)

- Alkalibatterien/Oxy-Nickel-Hydroxid-Primärbatterien können nicht aufgeladen werden.

- Alkalibatterien/Oxy-Nickel-Hydroxid-Primärbatterien haben im Vergleich zu Nickel-Metall-Hydrid-Akkus eine kürzere Lebensdauer. Aus diesem Grund schaltet sich die Kamera möglicherweise aus, obwohl die Restladungsanzeige noch genügend Restladung angibt.

- Die Batterieleistung hängt maßgeblich vom Hersteller und Typ der Batterien ab. In einigen Fällen ist die Batterielebensdauer äußerst kurz. Dies gilt vor allem bei niedrigen Temperaturen, so dass Sie bei Temperaturen unter 5 °C möglicherweise gar nicht aufnehmen können.

- Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien zusammen.

- Bei Alkalibatterien/Oxy-Nickel-Hydroxid-Primärbatterien zeigt die Restladungsanzeige möglicherweise nicht die richtigen Informationen an.

- Aufgrund der Eigenschaften von Alkalibatterien/Oxy-Nickel-Hydroxid-Primärbatterien gibt es große Unterschiede zwischen der verfügbaren Aufnahmedauer und der verfügbaren Wiedergabedauer. Aus diesem Grund schaltet sich die Kamera möglicherweise mit ausgefahrenem Objektivteil aus, wenn Sie den Moduswahlschalter betätigen. Tauschen Sie die Batterien in diesem Fall gegen neue aus. Mit Nickel-Metall-Hydrid-Akkus können Sie länger aufnehmen.

### Info zu Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich)

- Ziehen Sie die äußere Schutzfolie nicht ab und beschädigen Sie die Akkus nicht. Verwenden Sie auf keinen Fall Akkus, deren Schutzfolie ganz oder teilweise entfernt wurde, oder Akkus, die in irgendeiner Weise beschädigt sind. Andernfalls können die Akkus auslaufen, explodieren oder sich erwärmen und Sie können sich verbrennen oder verletzen. Außerdem kann es am Akkuladegerät zu Fehlfunktionen kommen.

- Transportieren oder lagern Sie Nickel-Metall-Hydrid-Akkus nicht zusammen mit Metallgegenständen. Durch Metallgegenstände können die Pole + und – kurzgeschlossen werden und es besteht Hitze- oder Feuergefahr.

- Wenn die Pole von Nickel-Metall-Hydrid-Akkus verschmutzt sind, werden die Akkus möglicherweise nicht richtig geladen. Reinigen Sie sie mit einem trockenen Tuch o. Ä.

- Beim Kauf oder nach längerer Nichtverwendung laden sich die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus unter Umständen nicht vollständig auf. Dies ist auf die spezifischen Eigenschaften dieses Akkutyps zurückzuführen und keine Fehlfunktion. Wenn Sie die Akkus mehrmals benutzen, bis sie vollständig entladen sind, und sie dann wieder aufladen, lässt sich das Problem in der Regel beheben.

- Wenn Sie Nickel-Metall-Hydrid-Akkus aufladen, bevor sie vollständig entladen sind, erscheint die Warnung, dass die Akkus fast leer sind, möglicherweise früher als erwartet. Dabei handelt es sich um den sogenannten „Memory-Effekt“.* Laden Sie die Akkus in diesem Fall erst nach vollständiger Entladung wieder auf, um das Problem zu beheben.

* „Memory-Effekt“ wird die vorübergehende Reduzierung der Akkukapazität genannt.

- Um die Akkus vollständig zu entladen, schalten Sie die Kamera in den Diaschaumodus und warten, bis die Akkus entladen sind.

- Verwenden Sie nicht neue und verbrauchte Akkus zusammen.

- Schützen Sie Akkus vor Wasser. Akkus sind nicht wasserfest.

Zurück nach oben