Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > ISO

## ISO

Damit können Sie die Lichtempfindlichkeit einstellen, wenn die Kamera auf Programmautomatik eingestellt ist.

1. MENU (ISO) gewünschter Modus

| (Auto) | Stellt die ISO-Empfindlichkeit automatisch ein.
| ///// | Durch Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit (Wählen eines höheren Werts) können Sie Bildunschärfen in dunkler Umgebung oder bei bewegten Motiven reduzieren.

Einstellen der ISO-Empfindlichkeit (Index für empfohlene Belichtung)
Die ISO-Empfindlichkeit ist eine Messgröße für Aufnahmemedien mit lichtempfindlichem Bildsensor. Je nach der ISO-Empfindlichkeit erhält man bei gleicher Belichtung unterschiedliche Aufnahmeergebnisse.
Hohe ISO-Empfindlichkeit
Erzeugt selbst bei Aufnahmen in dunkler Umgebung helle Bilder, wobei die Verschlusszeit zur Verringerung von Bildunschärfen verkürzt wird.
Das Bild ist jedoch häufig verrauscht.
Niedrige ISO-Empfindlichkeit
Das Bild wird feinkörniger.
Wenn die Belichtung jedoch unzureichend ist, wird das Bild dunkler.
Hinweis

- Andere ISO-Einstellungen als [ISO AUTO], [ISO 100] bis [ISO 800] können nicht gewählt werden, wenn der Aufnahmemodus auf Serienbildmodus eingestellt oder [DRO] auf [DRO plus] eingestellt ist.

Zurück nach oben