Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Störungsbehebung > Störungsbehebung > Batterien und Stromversorgung

## Batterien und Stromversorgung

Die Restladungsanzeige ist falsch oder es wird genügend Restladung angezeigt, aber die Batterien sind zu schnell erschöpft.

- Dieses Phänomen tritt auf, wenn Sie die Kamera in sehr heißer oder kalter Umgebung benutzen.

- Wenn Sie Alkalibatterien/Oxy-Nickel-Hydroxid-Primärbatterien (gesondert erhältlich) verwenden, stimmt die Restladungsanzeige möglicherweise nicht.

- Die Batterien sind leer. Legen Sie neue Batterien oder aufgeladene Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich) ein.

- Sie verwenden Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich) und die Akkupole bzw. die Anschlüsse der Batterieabdeckung sind verschmutzt, so dass die Akkus nicht ausreichend geladen werden. Reinigen Sie sie mit einem Wattestäbchen o. Ä.

- Sie verwenden Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich) und die Restladungsanzeige weicht aufgrund des Memory-Effekts usw. von der tatsächlichen Restladung ab. Entladen Sie die Akkus vollständig und laden Sie sie dann wieder, um die Anzeige zu korrigieren.

- Die Batterien sind verbraucht. Tauschen Sie sie gegen neue aus.

Die Batterien sind schnell erschöpft.

- Sie verwenden die Kamera an einem sehr kalten Ort.

- Die Batterien sind verbraucht. Tauschen Sie sie gegen neue aus.

- Wenn Sie Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich) verwenden, laden Sie sie ausreichend auf.

Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die Batterie-/Speicherkartenabdeckung öffnen.

- Dies ist keine Funktionsstörung. Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Batterie-/Speicherkartenabdeckung öffnen.

Die Kamera lässt sich nicht einschalten.

- Legen Sie die Batterien richtig ein.

- Die Batterien sind leer. Legen Sie neue Batterien oder aufgeladene Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich) ein.

- Die Batterien sind verbraucht. Tauschen Sie sie gegen neue aus.

Die Kamera schaltet sich plötzlich aus.

- Wenn [Strom sparen] auf [Standard] oder [Stamina] eingestellt ist und die Kamera im eingeschalteten Zustand eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wird, schaltet sie sich zur Schonung der Batterien automatisch aus. Schalten Sie die Kamera wieder ein.

- Die Batterien sind leer. Legen Sie neue Batterien oder aufgeladene Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich) ein.

Zurück nach oben