Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Επίλυση προβλημάτων > Επίλυση προβλημάτων > Μπαταρίες και τροφοδοσία

## Μπαταρίες και τροφοδοσία

Η ένδειξη του υπολειπόμενου φορτίου δεν είναι σωστή ή εμφανίζεται ο δείκτης επαρκούς υπολειπόμενου φορτίου, αλλά η ισχύς εξαντλείται πολύ γρήγορα.

- Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε υπερβολικά θερμό ή ψυχρό μέρος.

- Όταν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες / μπαταρίες οξυνικελίου (πωλούνται χωριστά), η ένδειξη του υπολειπόμενου φορτίου ενδέχεται να μην είναι σωστή.

- Οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες ή φορτισμένες μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου (πωλούνται χωριστά).

- Κατά τη χρήση των μπαταριών νικελίου-υδριδίου μετάλλου (πωλούνται χωριστά), οι επαφές των μπαταριών ή οι ακροδέκτες του καλύμματος της μπαταρίας δεν είναι καθαροί και επομένως οι μπαταρίες δεν φορτίζονται επαρκώς. Καθαρίστε τις με ένα κομμάτι βαμβάκι κλπ.

- Κατά τη χρήση των μπαταριών νικελίου-υδριδίου μετάλλου (πωλούνται χωριστά), η ένδειξη του υπολειπόμενου φορτίου διαφέρει από την τρέχουσα εξαιτίας του φαινομένου μνήμης κλπ. Αποφορτίστε πλήρως και, στη συνέχεια, φορτίστε τις μπαταρίες για να διορθώσετε την ένδειξη.

- Έχει εξαντληθεί το όριο ζωής των μπαταριών. Αντικαταστήστε τις με νέες.

Οι μπαταρίες εξαντλούνται πολύ γρήγορα.

- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε εξαιρετικά ψυχρό μέρος.

- Έχει εξαντληθεί το όριο ζωής των μπαταριών. Αντικαταστήστε τις με νέες.

- Όταν χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου (πωλούνται ξεχωριστά), να τις φορτίζετε επαρκώς.

Η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγετε το κάλυμμα μπαταρίας / κάρτας μνήμης.

- Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Απενεργοποιήστε τη μηχανή πριν ανοίξετε το κάλυμμα μπαταρίας / κάρτας μνήμης.

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της μηχανής.

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες σωστά.

- Οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες ή φορτισμένες μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου (πωλούνται χωριστά).

- Έχει εξαντληθεί το όριο ζωής των μπαταριών. Αντικαταστήστε τις με νέες.

Η συσκευή τίθεται ξαφνικά εκτός λειτουργίας.

- Όταν η [Εξοικον. ενέργειας] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Τυπική] ή [Αντοχή], εάν δεν χειριστείτε τη μηχανή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ενώ είναι ενεργοποιημένη, η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα για να αποφευχθεί η εξάντληση των μπαταριών. Ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή.

- Οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες ή φορτισμένες μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου (πωλούνται χωριστά).

Πίσω στην κορυφή