Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de la utilización > Nombres de partes y lista de iconos visualizados en la pantalla > Lista de iconos de la pantalla

## Lista de iconos de la pantalla

Lista de iconos del modo de toma de imagen
Lista de iconos del modo de visualización
Los iconos se visualizan en la pantalla para indicar el estado de la cámara.
Puede utilizar la opción DISP (Config. Visualización pantalla) del botón de control para cambiar la visualización de la pantalla.

### Lista de iconos del modo de toma de imagen

Visualización | Indicación
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Tamaño de imagen
| Selección escena
| Modo de toma de imagen (Inteligente Auto, Programa automático, Barrido panorámico, Modo película)
| Icono de Reconocimiento de escena
| Balance del blanco
| Modo de medición
| SteadyShot
| Aviso de vibración
| DRO
| Indicador de sensibilidad de detección de sonrisas
1,4 | Relación del zoom

Visualización | Indicación
| Bloqueo AE/AF
ISO400 | Número ISO
125 | Velocidad de obturación
F2,8 | Valor de abertura
+2,0EV | Valor de exposición
| Indicador del cuadro del visor de rango AF
GRABAR Espera | Grabación de una película/en espera de película
0:12 | Tiempo de grabación (m:s)

Visualización | Indicación
| Carpeta de grabación
96 | Número de imágenes que se pueden grabar
100Min | Tiempo que se puede grabar
| Soporte de grabación (Tarjeta de memoria, memoria interna)
| Modo de flash
| Reducción del efecto ojos rojos
| Carga del flash

Visualización | Indicación
| Autodisparador
| Detección de cara
| Destino
| Ajustes de ráfaga
| Cuadro del visor de rango AF
| Cruz filial de la medición de punto

### Lista de iconos del modo de visualización

Visualización | Indicación
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Tamaño de imagen
| Proteger
| Orden de impresión (DPOF)
| Zoom de reproducción

Visualización | Indicación
101-0012 | Número de carpeta-archivo
2011 1 1 9:30 AM | Fecha/hora grabadas de la imagen de reproducción

Visualización | Indicación
| Carpeta de reproducción
12/12 | Número de imagen/Número de imágenes grabadas en la carpeta seleccionada
| Soporte de reproducción (Tarjeta de memoria, memoria interna)
| Cambio de carpeta
| Modo de medición
| Modo de flash
| Balance del blanco
ISO400 | Número ISO

Visualización | Indicación
+2,0EV | Valor de exposición
500 | Velocidad de obturación
F2,8 | Valor de abertura
| Reproducción
| Barra de reproducción
00:00:12 | Contador
| Volumen

Volver al principio