Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauciones / Acerca de esta cámara > Precauciones > Baterías

## Baterías

Acerca de la batería
Acerca de la carga restante de la batería
Baterías que se pueden utilizar y que no se pueden utilizar con la cámara
Acerca de las pilas alcalinas (suministradas)/batería primaria de oxi-níquel (se vende por separado)
Acerca de las baterías de hidruro de metal de níquel (se venden por separado)

### Acerca de la batería

- No manipule bruscamente, desmonte ni modifique la batería, ni la someta a golpes o impactos como, por ejemplo, martillazos, caídas o pisadas.

- No utilice baterías dañadas o que presenten deformaciones.

- No mezcle una batería usada con una nueva, ni distintos tipos de baterías.

- Extraiga las baterías de la cámara cuando no vaya a utilizar la cámara durante períodos prolongados o cuando estén agotadas.

### Acerca de la carga restante de la batería

A: alta
B: baja

- Se mostrará un indicador de carga restante en la pantalla LCD.

- El indicador de carga restante correcto aparece transcurrido un minuto aproximadamente.

- Es posible que el indicador de carga restante no sea correcto en determinadas circunstancias.

- Si [Ahorro de energía] está ajustado en [Estándar] o [Estamina], si no utiliza la cámara durante un periodo de tiempo determinado mientras está encendida, la pantalla LCD se oscurecerá y la cámara se apagará automáticamente (función de apagado automático).

### Baterías que se pueden utilizar y que no se pueden utilizar con la cámara

En la tabla que se encuentra a continuación, indica la batería que se puede utilizar, mientras que indica la que no se puede utilizar.

Tipo de batería | Suministrada | Compatible | Batería
Pilas alcalinas LR6 (tamaño AA)* |  |  |
HR 15/51: baterías de hidruro de níquel-metal HR6 (tamaño AA)* |  |  |
Baterías primarias de oxi-níquel ZR6 (tamaño AA)* |  |  |
Baterías de litio |  |  |
Baterías de manganeso |  |  |
Baterías de níquel-cadmio |  |  |

* Antes de utilizar las baterías, lea las precauciones siguientes sobre cada tipo de batería.
Para las baterías no compatibles no se garantiza su rendimiento si el voltaje baja o si se producen otros problemas debido a la batería.

### Acerca de las pilas alcalinas (suministradas)/batería primaria de oxi-níquel (se vende por separado)

- Las pilas alcalinas/batería primaria de oxi-níquel no pueden cargarse.

- Las pilas alcalinas/batería primaria de oxi-níquel tienen una duración más corta comparada con las baterías de hidruro de metal níquel. Por esta razón, la alimentación puede desconectarse aunque el indicador de carga restante muestre suficiente duración de batería restante.

- El rendimiento de las baterías varía notablemente dependiendo del fabricante y del tipo de baterías, y en algunos casos, la duración de las baterías puede ser muy corta. Esto es especialmente cierto con temperaturas bajas y quizás no pueda tomar imágenes a temperaturas por debajo de 5 °C

- No mezcle baterías nuevas y usadas.

- Es posible que el indicador de carga restante no muestre la información correcta si se utilizan pilas alcalinas/batería primaria de oxi-níquel.

- Debido a las características de las pilas alcalinas/batería primaria de oxi-níquel, existe una gran diferencia entre el tiempo de toma y el tiempo de reproducción disponibles. Por esta razón, la cámara puede apagarse con la parte del objetivo extendida cuando cambie el selector de modo. En este caso, sustituya las baterías por otras nuevas. La utilización de baterías de hidruro de metal de níquel permite tomar imágenes durante períodos de tiempo más largos.

### Acerca de las baterías de hidruro de metal de níquel (se venden por separado)

- No desprenda el precinto hermético externo ni dañe las baterías. Nunca utilice baterías cuyos precintos herméticos hayan sido quitados parcial o totalmente ni baterías que hayan sido divididas de cualquier forma. Tales actos pueden ocasionar fugas, explosión o recalentamiento de la batería y pueden producir quemaduras o heridas personales. También puede ocasionar un mal funcionamiento del cargador de batería.

- No transporte ni almacene las baterías de hidruro de metal de níquel junto con objetos metálicos, ya que estos pueden provocar cortocircuitos en los extremos + y –, con lo que se corre el riesgo de que se produzca calentamiento o un incendio.

- Si los polos de las baterías de hidruro de metal de níquel están sucios, es posible que las baterías no se carguen correctamente. Límpielos con un paño seco, etc.

- En el momento de adquirirlas o cuando no se han utilizado durante largo tiempo, es posible que las baterías de hidruro de metal de níquel no estén completamente cargadas. Esto es típico de este tipo de baterías y no significa un mal funcionamiento. Si ocurre esto, para solucionar el problema, repita varias veces la operación de descargar completamente las baterías y volverlas a cargar.

- Si carga baterías de hidruro de metal de níquel antes de agotar la carga existente, es posible que se visualice el indicador de aviso de batería baja antes de lo esperado. Esto se denomina “efecto memoria”.* Si ocurre este problema, para solucionarlo, cargue las baterías únicamente después de haber agotado la carga existente.

* El “efecto memoria” es la situación en la que la capacidad de la batería se reduce temporalmente.

- Para agotar completamente las baterías, ponga la cámara en el modo de pase de diapositivas y déjela así hasta que se agoten las baterías.

- No mezcle baterías nuevas y usadas.

- No exponga las baterías al agua. Las baterías no son resistentes al agua.

Volver al principio