Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Cambio de ajustes > Ajustes de toma > Zoom digital

## Zoom digital

Selecciona el modo de zoom digital. La cámara amplía la imagen utilizando el zoom óptico (hasta 4×). Cuando se excede la relación de zoom, la cámara utiliza el zoom digital inteligente o de precisión.

1. Ajuste la cámara en el modo de toma de imágenes.

1. MENU (Ajustes) (Ajustes de toma) [Zoom digital] el modo deseado

| Inteligen () | Amplía la imagen digitalmente dentro de unos límites en los que la imagen no se distorsionará, en función del tamaño de la imagen (zoom inteligente).
| Precisión () | Amplía todos los tamaños de imagen mediante la escala total de zoom de aproximadamente 8×, incluido el zoom óptico 4×. Sin embargo, tenga en cuenta que la calidad de imagen se deteriorará cuando se exceda la escala del zoom óptico (Zoom digital de precisión).
| Desactivar | No utiliza el zoom digital.

Notas

- El Zoom digital no funciona en las siguientes situaciones:

- En el modo Barrido panorámico

- En el Modo película

- Cuando se encuentra activada la función Captador de sonrisas.

- Cuando [Autodispar] está ajustado en [Autorretrato Una persona] o [Autorretrato Dos personas].

- El zoom inteligente no está disponible cuando el tamaño de la imagen está ajustado en [10M] o [16:9(7M)].

- La función Detección de cara no funciona si se utiliza el zoom digital.

### Relación de zoom total al utilizar el zoom inteligente (que incluye el zoom óptico de 4×)

La relación de zoom admitida varía en función del tamaño de la imagen.

Tamaño | Escala total de zoom
5M | Aprox. 5,6×
VGA | Aprox. 22×
16:9(2M) | Aprox. 7,6×

Volver al principio