Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Solución de problemas > Indicadores y mensajes de advertencia > Mensajes

## Mensajes

Si aparecen los mensajes siguientes, siga las instrucciones.

- El nivel de la batería es bajo. Coloque baterías nuevas o baterías de hidruro de metal de níquel cargadas (se venden por separado). Dependiendo de las condiciones de utilización o del tipo de batería, el indicador podrá parpadear aunque todavía queden 5 minuto a 10 minuto de tiempo de batería restante.

Error sistema

- Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla.

Error memoria interna

- Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla.

Reinserte la tarjeta memoria

- La tarjeta de memoria insertada no puede utilizarse en la cámara. [Detalles]

- La sección del terminal de la tarjeta de memoria está sucia.

- La tarjeta de memoria está dañada.

Error tipo tarjeta memoria

- La tarjeta de memoria insertada no puede utilizarse en la cámara. [Detalles]

Error al formatear la memoria interna
Error al formatear la tarjeta memoria

- Formatee el soporte de nuevo. [Detalles]

Tarjeta memoria bloqueada

- Está utilizando la tarjeta de memoria con el conmutador de protección contra escritura ajustado en la posición LOCK. Ponga el conmutador en la posición de grabación.

Tarjeta memoria de sólo lectura

- La cámara no puede grabar ni borrar imágenes de esta tarjeta de memoria.

No hay imágenes

- No se han grabado imágenes que se puedan reproducir en la memoria interna.

- No se han grabado imágenes que se puedan reproducir en esta carpeta de la tarjeta de memoria.

Error carpeta

- Ya existe una carpeta con el mismo primer número de tres dígitos en la tarjeta de memoria (por ejemplo: 123MSDCF y 123ABCDE). Seleccione otra carpeta [Detalles] o cree una carpeta nueva. [Detalles]

Imposible crear más carpetas

- En la tarjeta de memoria existe una carpeta con un nombre que empieza por “999”. No es posible crear ninguna carpeta en este caso.

No se puede visualizar archivo

- Se ha producido un error durante la reproducción de una imagen.
  No se ofrecen garantías para reproducir, en esta cámara, archivos que contengan imágenes que hayan sido procesadas en un ordenador o imágenes que hayan sido tomadas con otras cámaras.

Carpeta de sólo lectura

- Ha seleccionado una carpeta que no se puede ajustar como carpeta de grabación en la cámara. Seleccione otra carpeta. [Detalles]

Proteger Archivo

- Cancele la protección. [Detalles]

Tam. imag. incomp

- Está reproduciendo una imagen con un tamaño que no se puede reproducir en la cámara.

No puede detectarse cara para retocar

- En función del tipo de imagen, es posible que no la pueda retocar.

(Indicador de aviso de vibración)

- Es posible que la cámara vibre por la falta de luz. Utilice el flash, active la función de toma estable o monte la cámara en un trípode para sujetarla.

Apagar y encender la cámara

- El objetivo no funciona correctamente.

VGA no es compatible con esta tarjeta memoria

- Para grabar películas, es recomendable utilizar una tarjeta de memoria de 1 GB o de una capacidad superior.

Número máximo de imágenes ya seleccionadas

- Si se utiliza la opción [Múltiples imágenes] se pueden seleccionar hasta 100 archivos.

- Es posible añadir marcas de (orden de impresión) a un máximo de 999 archivos.

La operación no puede ejecutarse para archivos no compatibles

- No es posible realizar el procesamiento y otras funciones de edición de la cámara en archivos de imagen procesados mediante un ordenador o imágenes grabadas con otras cámaras.

No hay espacio restante en
memoria interna ¿Quiere eliminar todas las imágenes?

- La memoria interna está llena. Para grabar en la memoria interna, seleccione [Sí] y borre las imágenes no deseadas.

Volver al principio