Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia / Tietoja kamerasta > Varotoimia > Sisäinen ladattava varmistusparisto

## Sisäinen ladattava varmistusparisto

Tässä kamerassa on sisäinen ladattava paristo, joka ylläpitää päivämäärän ja ajan ja muut asetukset riippumatta siitä, onko virta päällä.
Tämä ladattava paristo latautuu koko ajan kameran käytön aikana. Sen varaus heikkenee kuitenkin vähitellen, jos käytät kameraa vain lyhyitä jaksoja kerrallaan. Jos et käytä kameraa lainkaan noin kuukauteen, paristo tyhjenee kokonaan. Muista ladata paristo tässä tapauksessa uudelleen ennen kameran käyttöä.
Jos tätä ladattavaa paristoa ei ladata, voit jatkaa kameran käyttöä, mutta päivämäärää ja aikaa ei ilmoiteta.

#### Sisäisen ladattavan varmistuspariston latausmenetelmä

Aseta kameraan paristot, joissa on riittävästi virtaa, ja jätä sitten kamera vähintään 24 tunniksi virtakytkimen ollessa pois päältä.
Takaisin ylös