Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia / Tietoja kamerasta > Varotoimia > Paristot

## Paristot

Paristot
Akun jäljellä oleva varaus
Paristot, joita kamerassa voidaan käyttää/ei voida käyttää
Alkaliparistot (mukana) / Oxy Nickel Primary -paristo (myydään erikseen)
Nikkeli-metallihybridiparistot (myydään erikseen)

### Paristot

- Vältä kovakouraista käsittelyä, purkamista, muuttamista, kolhimista tai iskuja, kuten lyömistä, pudottamista tai pariston päälle astumista.

- Älä käytä muodoltaan muuttunutta tai vioittunutta paristoa.

- Älä käytä käytettyjä ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja sekaisin.

- Poista paristot kamerasta, jos kameraa ei käytetä pitkään aikaan tai paristot ovat tyhjät.

### Akun jäljellä oleva varaus

A: Korkea
B: Matala

- Varaustilan ilmaisin syttyy LCD-näytölle.

- Kestää noin minuutin, ennen kuin ilmaisin näyttää jäljellä olevan varauksen oikein.

- Varaustilan ilmaisin ei välttämättä näytä oikein kaikissa olosuhteissa.

- Kun [Virransäästö] -asetuksena on [Normaali] tai [Kestävyys] etkä käytä kameraan tietyn ajan kuluessa virran ollessa kytkettynä, näyttö sammuu ja kamera katkaisee virran automaattisesti (automaattinen virrankatkaisutoiminto).

### Paristot, joita kamerassa voidaan käyttää/ei voida käyttää

Alla olevassa taulukossa tarkoittaa, että paristoa voidaan käyttää, ja , että paristoa ei voida käyttää.

Paristotyyppi | Mukana | Tuettu | Ladattava
LR6 (koko AA) alkaliparistot* |  |  |
HR 15/51: HR6 (koko AA) nikkeli-metallihybridiparistot* |  |  |
ZR6 (koko AA) Oxy Nickel Primary -paristot* |  |  |
Litiumparistot |  |  |
Mangaaniparistot |  |  |
Nikkelikadmiumparistot |  |  |

* Lue seuraavat kunkin paristotyypin varotoimet ennen paristojen käyttöä.
Jos käytetään paristoja, joita kamera ei tue, ei kameran toimintaa voida taata pariston luonteesta johtuvien jännitehäviöiden tai muiden ongelmien vuoksi.

### Alkaliparistot (mukana) / Oxy Nickel Primary -paristo (myydään erikseen)

- Alkaliparistoja / Oxy Nickel Primary -paristoa ei voida ladata.

- Alkaliparistojen / Oxy Nickel Primary -pariston käyttöikä on lyhyempi nikkeli-metallihybridiparistoihin verrattuna. Tästä syystä kameran virta voi katketa, vaikka varaustilan ilmaisin näyttää, että paristoissa on riittävästi virtaa.

- Pariston suorituskyky riippuu erittäin paljon pariston valmistajasta ja tyypistä, ja joissakin tapauksissa pariston käyttöikä saattaa olla erittäin lyhyt. Näin on erityisesti alhaisissa lämpötiloissa, eikä kuvaaminen välttämättä ole mahdollista alle 5 °C lämpötiloissa.

- Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja keskenään.

- Varaustilan ilmaisin ei välttämättä näytä oikeaan tietoa alkaliparistoja / Oxy Nickel Primary -paristoa käytettäessä.

- Alkaliparistojen / Oxy Nickel Primary -pariston ominaisuuksista johtuen käytettävissä olevan kuvaus- ja toistoajan välillä voi olla suuria eroja. Siksi kamera voi sammua objektiiviosan ollessa ulkona, kun käytät tilakytkintä. Vaihda tällöin paristot uusiin. Nikkeli-metallihybridiparistoilla voi kuvata pidempään.

### Nikkeli-metallihybridiparistot (myydään erikseen)

- Älä kuori ulkoisia tiivisteitä pois tai vahingoita paristoja. Älä koskaan käytä paristoja, joiden tiivisteet on osittain tai kokonaan irrotettu, tai paristoja, jotka ovat millään tavalla haljenneet. Nämä voivat aiheuttaa pariston vuotamisen, räjähtämisen tai kuumenemisen, ja seurauksena voi olla palovamma tai tapaturma. Nämä voivat aiheuttaa akkulaturin toimintahäiriön.

- Älä kuljeta tai varastoi nikkeli-metallihybridiparistoja metalliesineiden kanssa. Huomioi kuumenemis- ja tulipalovaara, sillä metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun + ja – päiden välillä.

- Jos nikkeli-metallihybridiparistojen navat ovat likaiset, paristot eivät ehkä lataudu kunnolla. Pyyhi ne kuivalla liinalla tms.

- Nikkeli-metallihybridiparistot eivät ehkä lataudu täyteen ostohetkellä tai jos paristot ovat olleet pitkään käyttämättä. Tämä on normaalia tälle paristotyypille, eikä kyseessä ole vika. Jos näin käy, käytä ongelman korjaamiseksi paristot loppuun useita kertoja peräkkäin ja lataa ne tämän jälkeen uudelleen.

- Jos lataat nikkeli-metallihybridiparistot uudelleen ennen nykyisen varauksen loppumista, voi kamera näyttää alhaisen varaustason varoituksen odotettua aikaisemmin. Tätä kutsutaan ”muisti-ilmiöksi”. * Tämän ongelman ilmetessä paristojen lataaminen vasta nykyisen varauksen loppumisen jälkeen korjaa tilanteen.

* ”Muisti-ilmiö” – tilanne, jossa pariston kapasiteettia lasketaan tilapäisesti.

- Käytä kameran paristot loppuun asettamalla kamera kuvaesitystilaan ja jätä se toistamaan esitystä, kunnes paristot on käytetty loppuun.

- Älä sekoita uusia ja käytettyjä paristoja keskenään.

- Älä altista paristoa vedelle. Paristo ei ole vesitiivis.

Takaisin ylös