Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Vianmääritys > Paristot ja virta

## Paristot ja virta

Varaustilan ilmaisin näyttää väärin tai se näyttää varausta olevan riittävästi, mutta virta loppuu liian nopeasti.

- Näin voi käydä, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.

- Alkaliparistoja / Oxy Nickel Primary -paristoa käytettäessä (myydään erikseen) varaustilan ilmaisin ei ehkä näytä oikein.

- Paristot ovat tyhjentyneet. Aseta uudet paristot tai ladatut nikkeli-metallihybridiparistot (myydään erikseen).

- Nikkeli-metallihybridiparistoja (myydään erikseen) käytettäessä paristojen navat tai paristokotelon liittimet ovat likaiset, eikä paristot lataudu tarpeeksi. Puhdista ne pumpulipuikolla tms.

- Nikkeli-metallihybridiparistoja (myydään erikseen) käytettäessä varaustilan ilmaisin näyttää väärin muisti-ilmiön jne. vuoksi. Tyhjennä paristot kokonaan ja lataa ne sen jälkeen täyteen näytön korjaamiseksi.

- Paristot ovat tyhjentyneet. Vaihda ne uusiin.

Paristot kuluvat loppuun liian nopeasti.

- Käytät kameraa erittäin kylmässä paikassa.

- Paristot ovat tyhjentyneet. Vaihda ne uusiin.

- Nikkeli-metallihybridiparistoja (myydään erikseen) käytettäessä lataa niitä riittävästi.

Kameran virta katkaistaan automaattisesti, jos avaat paristotilan / muistikortin kannen.

- Tämä ei ole vika. Sammuta kamera, ennen kuin avaat paristotilan / muistikortin kannen.

Kameraa ei voi kytkeä päälle.

- Aseta paristot oikein paikalleen.

- Paristot ovat tyhjentyneet. Aseta uudet paristot tai ladatut nikkeli-metallihybridiparistot (myydään erikseen).

- Paristot ovat tyhjentyneet. Vaihda ne uusiin.

Virta katkeaa yllättäen.

- Jos kameraa ei käytetä tietyn ajan kuluessa virran ollessa kytkettynä ja kun [Virransäästö] -asetuksena on [Normaali] tai [Kestävyys], kamera sammuu automaattisesti paristojen säästämiseksi. Kytke kamera uudestaan päälle.

- Paristot ovat tyhjentyneet. Aseta uudet paristot tai ladatut nikkeli-metallihybridiparistot (myydään erikseen).

Takaisin ylös