Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Dépannage > Batteries et alimentation

## Batteries et alimentation

L’indicateur de charge restante est incorrect ou un indicateur de charge restante suffisante est affiché alors que les batteries se déchargent trop rapidement.

- Ce phénomène se produit lorsque vous utilisez l’appareil dans un endroit extrêmement chaud ou froid.

- Il est possible que l’indicateur de charge restante soit incorrect lorsque vous utilisez des piles alcalines / batterie principale oxy-nickel (vendue séparément).

- Les batteries sont déchargées. Insérez des batteries neuves ou des batteries nickel-métal hydride chargées (vendues séparément).

- Lorsque vous utilisez des batteries nickel-métal hydride (vendues séparément) alors que les pôles des batteries ou les bornes du couvercle du logement de batterie sont sales, elles ne se chargent pas suffisamment. Nettoyez-les avec un coton-tige, par exemple.

- Lorsque vous utilisez des batteries nickel-métal hydride (vendues séparément), le témoin de charge restante est différent du témoin actuel en raison de l’effet mémoire, etc. Déchargez et rechargez complètement les batteries pour corriger l’affichage.

- Les batteries sont épuisées. Remplacez-les par des neuves.

Les batteries sont trop rapidement à plat.

- Vous utilisez l’appareil dans un endroit extrêmement froid.

- Les batteries sont épuisées. Remplacez-les par des neuves.

- Lorsque vous utilisez des batteries nickel-métal hydride (vendues séparément), chargez-les suffisamment.

L’appareil s’éteint automatiquement lorsque vous ouvrez le couvercle du logement de batterie / carte mémoire.

- Ce n’est pas une anomalie. Eteignez l’appareil avant d’ouvrir le couvercle du logement de batterie / carte mémoire.

Impossible de mettre l’appareil sous tension.

- Insérez correctement les batteries.

- Les batteries sont déchargées. Insérez des batteries neuves ou des batteries nickel-métal hydride chargées (vendues séparément).

- Les batteries sont épuisées. Remplacez-les par des neuves.

L’appareil est brusquement mis hors tension.

- Lorsque [Économie d’énergie] est réglé sur [Standard] ou [Autonomie] et si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps alors qu’il est sous tension, il s’éteint automatiquement pour éviter de décharger les batteries. Remettez l’appareil sous tension.

- Les batteries sont déchargées. Insérez des batteries neuves ou des batteries nickel-métal hydride chargées (vendues séparément).

Haut