Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > Détection de visage

## Détection de visage

Lorsque la fonction Détection de visage est utilisée, l’appareil détecte les visages de vos sujets et règle automatiquement les paramètres de mise au point, flash, balance des blancs et atténuation des yeux rouges.
Lorsque l’appareil détecte plusieurs sujets, il détermine le sujet principal et règle la mise au point par priorité. Le cadre de détection de visage du sujet principal devient orange. Le cadre pour lequel la mise au point est réglée vire au vert en enfonçant le déclencheur à mi-course.

1. MENU (Détection de visage) mode souhaité

| (Désact) | La Détection de visage ne peut pas être utilisée.
| (Auto) | Sélectionne le visage sur lequel l’appareil doit effectuer automatiquement la mise au point.

Remarques

- [Désact] n’est pas disponible lorsque [Retardateur] est réglé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].

- Vous ne pouvez sélectionner [Détection de visage] que lorsque le mode de mise au point est réglé sur [AF multi] et le mode de mesure sur [Multi].

- La fonction Détection de visage est inopérante en cas d’utilisation du zoom numérique.

- Jusqu’à 8 visages de sujets peuvent être détectés.

- Pendant la prise de vue Détection sourire, [Détection de visage] est automatiquement réglé sur [Auto] même s’il se trouve sur [Désact].

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines options de MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR ». [Détails]

Haut