Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions / A propos de cet appareil > Précautions > Batteries

## Batteries

A propos de la batterie
A propos de la charge restante de la batterie
Batteries compatibles et incompatibles avec votre appareil
A propos des piles alcalines (fournies) / batterie principale oxy-nickel (vendue séparément)
A propos des batteries nickel-métal hydride (vendues séparément)

### A propos de la batterie

- Evitez toute manipulation brusque, tout démontage, toute modification, tout choc physique ou tout impact de la batterie. Ne heurtez pas la batterie, ne la laissez pas tomber et ne la piétinez pas.

- N’utilisez pas une batterie déformée ou endommagée.

- Ne mélangez pas une batterie usagée avec une batterie neuve ou des types de batteries différents.

- Retirez les batteries de l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas pendant des périodes prolongées ou lorsque les batteries sont épuisées.

### A propos de la charge restante de la batterie

A : Elevée
B : Faible

- L’indicateur de charge restante apparaît sur l’écran LCD.

- Il faut une minute environ pour que l’indicateur de charge restante correct apparaisse.

- L’indicateur de charge restante peut s’avérer incorrect dans certaines circonstances.

- Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps alors qu’il est sous tension et que [Économie d’énergie] est réglé sur [Standard] ou [Autonomie], l’appareil se met automatiquement hors tension (fonction d’extinction automatique).

### Batteries compatibles et incompatibles avec votre appareil

Dans le tableau ci-dessous, indique qu’une batterie est compatible alors que indique qu’une batterie ne l’est pas.

Type de batterie | Fournie | Prise en charge | Rechargeable
Piles alcalines LR6 (taille AA)* |  |  |
HR 15/51 : Batteries nickel-métal hydride HR6 (taille AA)* |  |  |
Batteries principales oxy-nickel ZR6 (taille AA)* |  |  |
Piles au lithium |  |  |
Piles au manganèse |  |  |
Piles Ni-Cd |  |  |

* Avant d’utiliser les batteries, lisez les précautions suivantes pour chacune d’entre elles.
En ce qui concerne les batteries non prises ne charge, les performances de l’appareil ne peuvent pas être garanties en cas de chute de tension ou d’autres problèmes engendrés par la nature même des batteries.

### A propos des piles alcalines (fournies) / batterie principale oxy-nickel (vendue séparément)

- Les piles alcalines / batterie principale oxy-nickel ne peuvent pas être chargées.

- La durée de vie des piles alcalines / de la batterie principale oxy-nickel peut être plus courte que celle des batteries nickel-métal hydride. C’est pour cette raison, que l’appareil peut s’éteindre alors même que l’indicateur de charge restante indique que l’autonomie de la pile est suffisante.

- Les performances des piles varient considérablement selon le fabricant et le type. Dans certains cas, la durée de vie de la pile peut être extrêmement courte. Cela est particulièrement vrai à basse température et il est possible que vous ne puissiez pas photographier à des températures inférieures à 5°C (41°F).

- Ne mélangez pas des batteries neuves et des batteries usagées.

- L’indicateur de charge restante risque de ne pas afficher les informations correctes lorsque vous utilisez des piles alcalines / une batterie principale oxy-nickel.

- En raison des caractéristiques des piles alcalines / de la batterie principale oxy-nickel, il existe des différences importantes entre la durée de prise de vue et le temps de lecture disponibles. Pour cette raison, l’appareil peut s’éteindre lorsque vous actionnez le sélecteur de mode alors que l’objectif est déployé. Dans ce cas, remplacez les piles par des neuves. Les batteries nickel-métal hydride vous permettent de prendre des vues plus longtemps.

### A propos des batteries nickel-métal hydride (vendues séparément)

- Ne détachez pas les étiquettes externes et n’endommagez pas les batteries. N’utilisez jamais des batteries dont les étiquettes ont été retirées en tout ou en partie, ou encore des piles qui ont été ouvertes. Cela risque de provoquer des fuites, des explosions ou une surchauffe de la batterie qui risque de vous brûler ou de vous blesser. Cela peut également entraîner une panne du chargeur de batterie.

- Ne transportez pas et ne rangez pas les batteries nickel-métal hydride avec des objets métalliques. Ceux-ci peuvent court-circuiter les pôles + et –, entraînant un risque de surchauffe ou d’incendie.

- Si les pôles des batteries nickel-métal hydride sont sales, celles-ci risquent de ne pas se charger correctement. Essuyez-les avec un linge propre, par exemple.

- Au moment de l’achat ou lorsque les batteries nickel-métal hydride n’ont pas été utilisées pendant une période prolongée, il est possible qu’elles ne se chargent pas complètement. Cela est normal pour ce type de batterie et il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. Dans ce cas, l’utilisation répétée des batteries jusqu’à ce qu’elles soient à plat et leur recharge devraient régler le problème.

- Si vous rechargez les batteries nickel-métal hydride avant d’avoir épuisé la charge existante, l’avertissement de batterie faible peut apparaître plus tôt que prévu. C’est ce qu’il est convenu d’appeler l’« effet mémoire »*. Si ce problème survient, il peut être corrigé en laissant les batteries se décharger complètement avant de les recharger.

* L’« effet mémoire » est la situation dans laquelle la capacité de la batterie est temporairement réduite.

- Pour décharger complètement les batteries, mettez l’appareil en mode diaporama et laissez-le ainsi jusqu’à ce que les batteries soient à plat.

- Ne mélangez pas des batteries neuves et des batteries usagées.

- N’exposez pas la batterie à l’eau. La batterie n’est pas étanche à l’eau.

Haut