Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Dépannage > Divers

## Divers

L’objectif est embué.

- De la condensation est apparue. Mettez l’appareil hors tension et attendez environ une heure avant de le réutiliser.

L’appareil se met hors tension avec la partie objectif sortie.

- Insérez des batteries neuves ou des batteries nickel-métal hydride chargées (vendues séparément), puis remettez l’appareil sous tension.

- N’essayez pas de forcer l’objectif qui s’est immobilisé.

L’appareil chauffe lorsque vous l’utilisez longtemps.

- Ce n’est pas une anomalie.

L’écran de réglage de l’horloge apparaît lorsque vous mettez l’appareil sous tension.

- Réglez de nouveau la date et l’heure. [Détails]

- La batterie de sauvegarde interne rechargeable est déchargée. Insérez des batteries suffisamment chargées et laissez l’appareil au moins 24 heures hors tension, sans vous en servir.

La date ou l’heure est incorrecte.

- Le Réglage zone est réglé sur un endroit différent de l’endroit actuel. Modifiez le réglage à l’aide de MENU (Réglages) [Réglages horloge] [Réglage zone].

Haut