Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje stavki izbornika MENU (Snimanje) > Stavke izbornika MENU (Snimanje) > ISO

## ISO

Podešava svjetlosnu osjetljivost kad je fotoaparat postavljen na Programska automatika.

1. MENU (ISO) željeni način rada

| (Autom.) | ISO osjetljivost se podešava automatski.
| ///// | Zamućenje slike na tamnim mjestima ili s pomičnim objektima možete smanjiti ako povećate ISO osjetljivost (odaberite veći broj).

Podešavanje ISO osjetljivosti (Preporučeni indeks ekspozicije)
ISO osjetljivost predstavlja raspon brzine za medij snimanja koji uključuje senzor slike za primanje svjetlosti. Ako je ekspozicija ista, slike se mogu razlikovati ovisno o ISO osjetljivosti.
Visoka ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i pri uvjetima slabog osvjetljenja, a smanjenjem vremena ekspozicije smanjuje se zamućenje.
No velika će osjetljivost povećati šum slike.
Niska ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
No kad je ekspozicija nedostatna slika će biti tamnija.
Napomena

- Možete birati samo od [ISO AUTO], [ISO 100] do [ISO 800] kad je način snimanja postavljen na brzo snimanje ili kad je [DRO] postavljeno na [DRO plus].

Natrag na vrh