Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Felvételkészítés > Állóképek készítése > Állóképek készítése

## Állóképek készítése

1. Az üzemmódkapcsolót állítsa (Állókép) helyzetbe, majd nyomja meg az ON/OFF (bekapcsoló) gombot.

1. Az ábrának megfelelően tartsa stabilan a fényképezőgépet.

1. A fókuszáláshoz félig nyomja le és tartsa lenyomva az exponálógombot.

Amikor a kép a fókuszban van, sípolás hallható, és a jelzés világítani kezd.

- A legkisebb felvételi távolság kb. 5 cm (W), 50 cm (T) (az objektív elejétől mérve).

1. Nyomja le teljesen az exponálógombot.

Ha olyan témáról készít állóképet, amelyre nehéz fókuszálni

- Ha a fényképezőgép nem tud automatikusan a témára fókuszálni, az AE/AF rögzítés kijelzője lassan kezd villogni, és nem hallatszik hangjelzés. Módosítsa a kép kompozícióját, vagy változtassa meg a fókusz beállítását. [Részletek]

- A fókuszálás a következő helyzetekben problémákba ütközhet:

- Rosszak a fényviszonyok, és a téma távol helyezkedik el.

- Kicsi a téma és a háttér közötti kontraszt.

- A téma üveg mögött van.

- A téma gyorsan mozog.

- A fény visszatükröződik, vagy csillognak a felületek.

- A téma ellenfényben áll, vagy villogó fény található a környéken.

Kapcsolódó témakörök
Állóképek megtekintése
Képméret
Vissza a tetejére