Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Felvételkészítés > A felvételi funkciók használata > Önkioldó

## Önkioldó

Automatikus felvételkészítés önarckép-önkioldó segítségével

1. Nyomja meg a vezérlőgomb (Önkioldó) részét.

1. A vezérlőgombbal válassza ki a kívánt üzemmódot.

| (Ki) | Nem használja az önkioldót.
| (10 mp.) | Beállítja az önkioldót 10 másodperces késleltetésre. Az exponálógomb megnyomásakor az önkioldó kijelzője villogni kezd, és hangjelzés hallható, míg a felvétel el nem készül. A visszavonáshoz nyomja meg ismét a gombot.
| (2 mp.) | Beállítja az önkioldót 2 másodperces késleltetésre.
| (Önarckép - Egy ember) | Az önkioldót önarckép-önkioldó módba állítja. Amikor a fényképezőgép érzékeli a megadott számú arcot, hangjelzés hallható, majd 2 másodperc múlva a zár kiold.
| (Önarckép - Két ember)

Ötletek az elmosódottság megelőzésére
A fényképezőgép kézben tartása esetén előfordul, hogy az exponálógomb lenyomásakor megmozdul a kéz vagy az egész test. Ez a jelenség a „fényképezőgép bemozdulása”. A bemozdulás gyakran előfordul rossz fényviszonyok vagy alacsony zársebesség mellett, például (Szürkületi portré) vagy (Szürkület) üzemmódban.
Ilyen esetben az alábbi ötletek figyelembe vételével fényképezzen.

- A képet 2 másodperces késleltetéssel készítse el, és szorítsa az exponálógombot megnyomó kezét a törzséhez a fényképezőgép stabilizálása érdekében.

- Használjon állványt, vagy helyezze a fényképezőgépet vízszintes felületre, hogy a fényképezőgép mozdulatlan maradjon.

Megjegyzés

- A kiválasztott felvételi üzemmód függvényében előfordulhat, hogy egyes funkciókat nem lehet beállítani. A részleteket lásd a „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók” részben. [Részletek]

### Automatikus felvételkészítés önarckép-önkioldó segítségével

Irányítsa az objektívet önmaga felé, hogy az arca megjelenjen az LCD képernyőn. A fényképezőgép felismeri a témákat, majd exponál. A fényképezőgép meghatározza a legjobb kompozíciót, és megelőzi, hogy az arcok lemaradjanak az LCD képernyőről. A hangjelzés után ne mozgassa a fényképezőgépet.

- Felvételkészítéshez bármikor lenyomhatja az exponálógombot a művelet során.

Vissza a tetejére