Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > Képméret

## Képméret

Képméret állóképek készítésekor
Képméret egyszerű üzemmódban
Képméret panorámapásztázás során készült felvételek készítésekor
Képméret mozgóképek felvételekor
A képméret a felvételkészítéskor rögzített képfájl méretét adja meg.
Minél nagyobb a kép mérete, annál több részlet adható vissza a kép nagyobb formátumú nyomtatása esetén. Minél kisebb a kép mérete, annál több kép rögzíthető.

1. MENU (Képméret) a kívánt méret

A „képminőség” és a „képméret”
A digitális kép képpontnak hívott kis pontok összességéből áll.
Ha sok képpontot tartalmaz (A), a kép nagy méretűvé válik, több memóriát foglal el, és a finom részletek is megjelennek. A „képméretet” a képpontok száma adja meg. Noha a fényképezőgép képernyőjén nem láthatja a különbséget, a finom részletek és az adatfeldolgozási idő eltérnek, amikor a képet kinyomtatja, illetve megjeleníti egy számítógép képernyőjén.

1. Képméret: 10M

3648 képpont × 2736 képpont = 9 980 928 képpont

1. Képméret: VGA

640 képpont × 480 képpont = 307 200 képpont
Sok képpont
(kiváló képminőség és nagy fájlméret)
Kevés képpont
(durva képminőség, ám kis fájlméret)

### Képméret állóképek készítésekor

| Képméret | Használati irányelvek | Képek száma | Nyomtatás
| (3648×2736) | Nyomtatás A3+ méretig | Kevesebb Több | Kiváló minőségű Gyenge minőségű
| (2592×1944) | Nyomtatáshoz 10×15 cm mérettől A4 méretig
| (640×480) | E-mail mellékletéhez
| (3648×2056) | HDTV-n történő megtekintéshez és nyomtatáshoz A4 méretig | Kevesebb Több | Kiváló minőségű Gyenge minőségű
| (1920×1080) | HDTV-n történő megtekintéshez

Megjegyzés

- 16:9 képarányú vagy panorámakép nyomtatáskor előfordulhat, hogy a kép mindkét széle le lesz vágva.

### Képméret egyszerű üzemmódban

| Nagy | [10M] méretben készít felvételeket.
| Kicsi | [5M] méretben készít felvételeket.

### Képméret panorámapásztázás során készült felvételek készítésekor

| (Normál) (Vízszintes: 4912 × 1080) (Függőleges: 3424 × 1920) | Felvételek készítése normál méretben.
| (Széles) (Vízszintes: 7152 × 1080) (Függőleges: 4912 × 1920) | Felvételek készítése széles méretben.

### Képméret mozgóképek felvételekor

Minél nagyobb a képméret, annál jobb a kép minősége.
A fényképezőgép a készített mozgóképeket kb. 30 kép/mp-es AVI formátumban (Motion JPEG) tárolja.

| Mozgókép képmérete | Használati irányelvek
| VGA (640×480) | Televíziókészüléken való megtekintéshez
| QVGA (320×240) | E-mail mellékleteként történő küldéshez

Vissza a tetejére