Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Óvintézkedések / A fényképezőgépről > Óvintézkedések > Elemek

## Elemek

Megjegyzések az elemekkel kapcsolatban
Az elem töltésszintje
A fényképezőgépével használható és nem használható elemek
Megjegyzések az alkáli (mellékelve)/oxi-nikkel-hidroxid (külön megvásárolható) elemekkel kapcsolatban
Megjegyzések a nikkel-fémhidrid elemekkel (külön megvásárolható) kapcsolatban

### Megjegyzések az elemekkel kapcsolatban

- Óvatosan bánjon az elemekkel, ne szedje szét, ne alakítsa át azokat, ügyeljen arra, hogy ne érje azokat erős fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen az elemekre.

- Ne használjon deformálódott vagy sérült elemet.

- Ne használjon együtt használt és új, illetve különböző típusú elemeket.

- Ha a fényképezőgépet hosszabb ideig nem használja, vagy az elemek lemerültek, vegye ki az elemeket a készülékből.

### Az elem töltésszintje

A: Magas
B: Alacsony

- A töltésszintjelző az LCD képernyőn jelenik meg.

- Mintegy egy percig tart, amíg a hátralévő üzemidő helyes kijelzése megjelenik.

- Bizonyos körülmények között a töltésszintjelző nem mindig mutat helyes értéket.

- Ha az [Energiatakarékos] beállítása [Normál] vagy [Stamina], illetve egy adott hosszúságú időtartamig nem használja a fényképezőgépet, miközben az be van kapcsolva, akkor az LCD képernyő elsötétül, majd a készülék automatikusan kikapcsol (Automatikus kikapcsolási funkció).

### A fényképezőgépével használható és nem használható elemek

Az alábbi táblázatban szimbólum jelöli a használható, míg szimbólum jelöli a nem használható elemeket.

Elem típusa | Mellékelve | Támogatott | Újratölthető
LR6 (AA-méretű) alkáli elemek* |  |  |
HR 15/51: HR6 (AA-méretű) nikkel-fémhidrid elemek* |  |  |
ZR6 (AA-méretű) oxi-nikkel-hidroxid elemek* |  |  |
Lítiumion-akkumulátorok |  |  |
Mangán elemek |  |  |
Ni-Cd elemek |  |  |

* Az elemek használata előtt olvassa el az alábbi óvintézkedéseket az egyes elemtípusokhoz.
Nem támogatott elemek használata esetén a működési teljesítmény nem garantálható, ha az elem miatt feszültségesés vagy más problémák adódnak.

### Megjegyzések az alkáli (mellékelve)/oxi-nikkel-hidroxid (külön megvásárolható) elemekkel kapcsolatban

- Az alkáli/oxi-nikkel-hidroxid elemek nem újratölthetők.

- Az alkáli/oxi-nikkel-hidroxid elemek élettartama rövidebb, mint a nikkel-fémhidrid elemeké. Ezért az elem akkor is lemerülhet, ha az elemek töltéskijelzése még elegendő töltési szintet mutat.

- Az elem teljesítménye nagyban függ a gyártótól és az elem típusától, és egyes esetekben az elem élettartama rendkívül rövid lehet. Ez különösen alacsony környezeti hőmérsékletek esetén igaz, 5 °C alatt pedig lehetséges, hogy nem tud felvételt készíteni.

- Ne keverje a régi és az új elemeket.

- Alkáli/oxi-nikkel-hidroxid elemek használatakor előfordulhat, hogy az elemek töltéskijelzése nem helyes.

- Az alkáli/oxi-nikkel-hidroxid elemek tulajdonságai miatt lényeges különbség van az elérhető felvételi és lejátszási idő között. Ezért az üzemmódkapcsoló átkapcsolásakor a fényképezőgép részben kitolt objektívvel kikapcsolhat. Ebben az esetben cserélje újakra az elemeket. Nikkel-fémhidrid elemek használatával hosszabb ideig készíthet felvételeket.

### Megjegyzések a nikkel-fémhidrid elemekkel (külön megvásárolható) kapcsolatban

- Ne válassza le a külső lezáróelemeket, és ne tegyen kárt az elemekben. Ne használjon olyan elemet, melyről a lezáróelemet részben vagy teljesen eltávolították, esetleg bármilyen módon megrepedt. Ez szivárgást, robbanást vagy az elem felmelegedését, illetve a felhasználó testén forrázásos vagy más sérülést okozhat. Ez az elemtöltő meghibásodását okozhatja.

- Ne hordozza vagy tárolja együtt a nikkel-fémhidrid elemeket fémtárgyakkal. Mivel a fémtárgyak rövidre zárhatják az elem + és – pólusait, az elem felmelegedését vagy tüzet okozhatnak.

- Ha a nikkel-fémhidrid elemek pólusai szennyezettek, előfordulhat, hogy az elemek feltöltése nem lesz megfelelő. Törölje meg azokat száraz ruhával vagy mással.

- A vásárláskor, vagy ha hosszú ideig nem használja a nikkel-fémhidrid elemeket, előfordulhat, hogy azok nem tölthetők fel teljesen. Ez az ilyen típusú elemek jellegzetessége, nem jelent hibás működést. Ha ez történik, az elemek ismétlődő teljes lemerítése, majd újrafeltöltése orvosolhatja a problémát.

- Ha teljes lemerülésük előtt tölti fel a nikkel-fémhidrid elemeket, az alacsony töltési szintre figyelmeztető jelzés a vártnál hamarabb megjelenhet. Ezt „memóriaeffektusnak” nevezzük.* Ha ez a probléma fellép, az elemek teljes lemerülés után történő feltöltése megoldást jelent.

* A „memóriaeffektus” – az a jelenség, amikor az elem kapacitása átmenetileg lecsökken.

- Az elemek teljes lemerítéséhez helyezze a fényképezőgépet diabemutató üzemmódba, majd hagyja úgy mindaddig, amíg az elemek le nem merülnek.

- Ne keverje a használt és az új elemeket.

- Óvja az elemeket a víztől. Az elemek nem vízállóak.

Vissza a tetejére