Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > ISO

## ISO

Beállítja a fényérzékenységet, ha a fényképezőgép automatikus program beállítással üzemel.

1. MENU (ISO) a kívánt üzemmód

| (Auto) | Automatikusan beállítja az ISO-érzékenységet.
| ///// | Amikor sötét helyen vagy mozgó témát fényképez, az ISO-érzékenység növelésével (nagyobb szám választása) a kép elmosódottsága csökkenthető.

Az ISO-érzékenység (ajánlott expozíciós viszonyszám) beállítása
Az ISO-érzékenység egy sebességbesorolás olyan képrögzítő eszközök számára, melyekben fényt befogadó képérzékelő található. Még ha az expozíció azonos is, az ISO-érzékenységtől függően a képek különbözőek lehetnek.
Nagy ISO-érzékenység
Még sötét helyen fényképezve is világos képet eredményez, miközben a nagy zársebesség miatt csökken az elmosódottság.
A kép azonban hajlamos arra, hogy zajossá váljék.
Kis ISO-érzékenység
Lágyabb képet rögzít.
Azonban, ha nem elegendő mértékű az expozíció, a kép sötétté válhat.
Megjegyzés

- A választható beállítás [ISO AUTO], [ISO 100] - [ISO 800], ha a felvételkészítési üzemmód sorozatkép, vagy ha a [DRO] beállítása a következő: [DRO plus].

Vissza a tetejére