Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Hibaelhárítás > Hibaelhárítás > Egyéb

## Egyéb

Az objektív bepárásodott.

- Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki, és a használat előtt hagyja kikapcsolva egy órán át a fényképezőgépet.

Az objektív részben kitolódott, és a fényképezőgép kikapcsolt.

- Helyezzen be új elemeket vagy feltöltött nikkel-fémhidrid elemeket (külön megvásárolható), majd kapcsolja be ismét a fényképezőgépet.

- Ne próbálja erőltetni a mozgásában megállt objektívet.

Hosszabb ideig tartó folyamatos használat esetén a fényképezőgép felmelegszik.

- Ez nem jelent hibás működést.

A fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik az órabeállítás képernyője.

- Állítsa be ismét a dátumot és az időt. [Részletek]

- A belső akkumulátor lemerült. Helyezzen a fényképezőgépbe elegendően feltöltött elemeket, majd tegye félre a kikapcsolt gépet legalább 24 órára.

A dátum vagy az idő helytelen.

- A zónabeállítás nem egyezik meg azzal, ahol Ön tartózkodik. A MENU (Beáll. ok) [Óra beállítások] [Zóna beállítás] funkcióval módosítsa a beállítást.

Vissza a tetejére