Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Risoluzione dei problemi > Indicatori e messaggi di avviso > Messaggi

## Messaggi

Attenersi alle istruzioni se vengono visualizzati i seguenti messaggi.

- Il livello della batteria è basso. Inserire delle batterie nuove o delle batterie all’idruro di nichel metallico cariche (in vendita separatamente). A seconda delle condizioni d’uso o del tipo di batteria, l’indicatore potrebbe lampeggiare anche se restano ancora da 5 a 10 minuti di tempo rimanente della batteria.

Errore sistema

- Spegnere e riaccendere la fotocamera.

Errore memoria interna

- Spegnere e riaccendere la fotocamera.

Reinserisci la scheda memoria

- La scheda di memoria inserita non può essere utilizzata nella fotocamera. [Dettagli]

- La sezione dei terminali della scheda di memoria è sporca.

- La scheda di memoria è danneggiata.

Err. tipo scheda memoria

- La scheda di memoria inserita non può essere utilizzata nella fotocamera. [Dettagli]

Errore formattazione di memoria interna
Errore formattazione della scheda memoria

- Formattare di nuovo il supporto. [Dettagli]

Scheda memoria bloccata

- L’interruttore di protezione dalla scrittura della scheda di memoria è impostato sulla posizione LOCK. Portare l’interruttore nella posizione di registrazione.

Scheda di memoria solo lettura

- La fotocamera non registra né elimina le immagini su questa scheda di memoria.

Nessuna immagine

- Nella memoria interna non è stata registrata alcuna immagine riproducibile.

- In questa cartella della scheda di memoria non è stata registrata alcuna immagine riproducibile.

Errore cartella

- Sulla scheda di memoria esiste già una cartella il cui numero presenta le stesse prime tre cifre (ad esempio 123MSDCF e 123ABCDE). Selezionare un’altra cartella [Dettagli] o creare una nuova cartella. [Dettagli]

Imp. creare cart. nuove

- Sulla scheda di memoria esiste una cartella con un nome che inizia con “999”. In questo caso non è possibile creare cartelle.

Impossibile visualizzare file

- Si è verificato un errore durante la riproduzione dell’immagine.
  Non sono fornite garanzie in merito alla riproduzione su questa fotocamera di file contenenti immagini elaborate su un computer o immagini riprese con altre fotocamere.

Cartella solo lettura

- È stata selezionata una cartella che non può essere impostata come cartella di registrazione sulla fotocamera. Selezionare un’altra cartella. [Dettagli]

Protezione file

- Annullare la protezione. [Dettagli]

Dim. imm. superiore

- Viene riprodotta un’immagine con dimensioni non riproducibili sulla fotocamera.

Non è in grado di rilevare viso per il ritocco

- A seconda dell’immagine, potrebbe non essere possibile eseguire il ritocco.

(Indicatore di avviso per la vibrazione)

- A causa della luce insufficiente si possono verificare delle vibrazioni della fotocamera. Utilizzare il flash, attivare la funzione antisfocatura o montare la fotocamera su un treppiede per fissare la fotocamera.

Spegni e riaccendi

- L’obiettivo non funziona correttamente.

VGA non è supportato con questa scheda memoria

- Per registrare i filmati, si consiglia di utilizzare una scheda di memoria da 1 GB o superiore.

Numero massimo di immagini già selezionate

- È possibile selezionare fino a 100 file quando si utilizza [Immagini multiple].

- È possibile aggiungere i simboli (Ordine di stampa) a un massimo di 999 file.

Impossibile eseguire operazione in file non supportati

- L’elaborazione e altre funzioni di modifica della fotocamera non possono essere eseguite sui file di immagine che sono stati elaborati utilizzando un computer o sulle immagini che sono state registrate con altre fotocamere.

Senza spazio rimanente su
memoria interna Cancellare tutte le immagini?

- La memoria interna è piena. Per registrare sulla memoria interna, selezionare [Sì] ed eliminare le immagini indesiderate.

Torna all’inizio