Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Risoluzione dei problemi > Risoluzione dei problemi > Ripresa di fermi immagine e filmati

## Ripresa di fermi immagine e filmati

Non è possibile registrare le immagini.

- Le immagini vengono registrate sulla memoria interna anche quando è inserita una scheda di memoria nella fotocamera. Accertarsi che la scheda di memoria sia inserita completamente nella fotocamera.

- Controllare la capacità libera della memoria interna o della scheda di memoria. Se la capacità è esaurita, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Eliminare le immagini non necessarie. [Dettagli]

- Cambiare la scheda di memoria.

- Non è possibile registrare le immagini durante la ricarica del flash.

- Durante la registrazione dei filmati, è consigliabile utilizzare le schede di memoria riportate di seguito:

- “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”

- Scheda SD (classe 2 o più veloce)

- Impostare l’interruttore della modalità su (Fermo immagine) per riprendere i fermi immagine.

- Impostare l’interruttore della modalità su (Filmato) per riprendere i filmati.

La funzione Otturatore sorriso non è utilizzabile.

- Non viene ripresa alcuna immagine se non viene rilevato un viso sorridente. [Dettagli]

La funzione antisfocatura non è utilizzabile.

- La funzione antisfocatura non funziona quando sul display è visualizzato .

- La funzione antisfocatura potrebbe non funzionare correttamente durante la ripresa di scene notturne.

- Riprendere dopo aver premuto parzialmente il pulsante di scatto.

L’immagine è sfocata.

- Il soggetto è troppo vicino. Durante la ripresa, accertarsi di posizionare l’obiettivo a una distanza dal soggetto superiore rispetto alla distanza minima di ripresa (circa 5 cm (W)/50 cm (T) dall’obiettivo).

- Durante la ripresa di fermi immagine è selezionata la modalità (Crepuscolo) o (Panorama) in Selezione scena.

Lo zoom non funziona.

- Non è possibile utilizzare lo zoom ottico nella modalità Panorama in movimento.

- Non è possibile cambiare la scala di zoom durante la ripresa dei filmati.

- A seconda delle dimensioni dell’immagine, potrebbe non essere possibile utilizzare lo zoom Smart. [Dettagli]

- Non è possibile utilizzare lo zoom digitale quando:

- Si riprendono i filmati.

- È in uso Otturatore sorriso.

- [Autoscatto] è impostato su [Autoritratto una persona] o [Autoritratto due persone].

Non è possibile selezionare la funzione Rilevamento visi.

- È possibile selezionare Rilevamento visi solo quando la modalità di messa a fuoco è impostata su [Multi AF] e la modalità di misurazione esposimetrica è impostata su [Multipla].

Il flash non funziona.

- Non è possibile utilizzare il flash quando:

- È selezionata la modalità Raffica. [Dettagli]

- È selezionata la modalità (Alta sensibilità) o (Crepuscolo) in Selezione scena.

- Si effettua la ripresa nella modalità Panorama in movimento.

- Si effettua la ripresa in Modo filmato.

- Si imposta il flash su (Attivato) quando la modalità di Selezione scena è impostata su (Panorama), (Cibi), (Animali), (Spiaggia) o (Neve). [Dettagli]

Nelle immagini riprese utilizzando il flash appaiono delle macchie circolari bianche sfocate.

- Le particelle (polvere, polline, ecc.) nell’aria hanno riflesso la luce del flash e sono apparse nell’immagine. Non si tratta di un problema di funzionamento. [Dettagli]

La funzione di ripresa ravvicinata (Macro) non è utilizzabile.

- La fotocamera regola automaticamente la messa a fuoco. Tenere premuto parzialmente il pulsante di scatto. La regolazione della messa a fuoco potrebbe impiegare un po’ di tempo quando si riprende un soggetto vicino.

- È selezionata la modalità (Panorama) o (Crepuscolo) in Selezione scena.

La data e l’ora non sono visualizzate sullo schermo LCD.

- Durante la ripresa, la data e l’ora non sono visualizzate. Vengono visualizzate solo durante la riproduzione.

Non è possibile inserire le date sulle immagini.

- Questa fotocamera non è dotata di una funzione per la sovrimpressione della data sulle immagini. Utilizzando “PMB” è possibile stampare o salvare le immagini con la data. [Dettagli]

Il valore F e la velocità dell’otturatore lampeggiano quando si tiene premuto parzialmente il pulsante di scatto.

- L’esposizione non è corretta. Correggere l’esposizione. [Dettagli]

I colori dell’immagine non sono corretti.

- Regolare il Bil. bianco. [Dettagli]

Nelle zone chiare del soggetto appaiono delle strisce bianche o viola, oppure l’intera schermata dell’immagine diventa rossastra.

- Questo fenomeno viene denominato effetto smear. Non si tratta di un problema di funzionamento. L’effetto smear non viene registrato sui fermi immagine, ma viene registrato sotto forma di strisce o colori irregolari sulle immagini Panorama in movimento o sui filmati.
  (Con “zone chiare” ci si riferisce al sole o alle luci elettriche che sono molto più luminose dell’ambiente circostante.)

Sull’immagine appaiono dei disturbi quando si guarda lo schermo in un luogo buio.

- La fotocamera sta cercando di aumentare la visibilità dello schermo illuminando temporaneamente l’immagine in condizioni di scarsa illuminazione. La funzione non ha effetto sull’immagine registrata.

Gli occhi del soggetto diventano rossi.

- Impostare [Rid. occhi rossi] su [Autom.] o [Acceso]. [Dettagli]

- Se si utilizza il flash, riprendere il soggetto ad una distanza inferiore rispetto al raggio d’azione del flash.

- Illuminare l’ambiente e riprendere il soggetto.

- Ritoccare l’immagine utilizzando [Ritocco] [Correzione degli occhi rossi] nel menu di visione [Dettagli] oppure effettuare la correzione utilizzando “PMB”. [Dettagli]

Appaiono dei punti che rimangono sullo schermo.

- Non si tratta di un problema di funzionamento. Questi punti non vengono registrati.

Non è possibile riprendere le immagini in successione.

- La memoria interna o la scheda di memoria è piena. Eliminare le immagini non necessarie. [Dettagli]

- Il livello della batteria è basso. Inserire delle batterie nuove o delle batterie all’idruro di nichel metallico cariche (in vendita separatamente).

La stessa immagine viene ripresa diverse volte.

- Impostare [Impostazioni raffica] su [Singola]. [Dettagli]

Torna all’inizio