Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni / Informazioni su questa fotocamera > Precauzioni > Batterie

## Batterie

Batteria
Carica rimanente della batteria
Batterie adatte alla fotocamera e non adatte
Batterie alcaline (in dotazione)/Oxy Nickel Primary Battery (in vendita separatamente)
Batterie all’idruro di nichel metallico (in vendita separatamente)

### Batteria

- Trattare delicatamente le batterie; non smontarle né modificarle; evitare urti e impatti quali colpi di martello o cadute; prestare attenzione a non calpestare le batterie.

- Non usare batterie deformate o danneggiate.

- Non usare insieme batterie usate e nuove o tipi diversi di batterie.

- Rimuovere le batterie dalla fotocamera quando questa non viene utilizzata per lunghi periodi, o una volta che le batterie sono esaurite.

### Carica rimanente della batteria

A: alta
B: bassa

- Sullo schermo LCD è visibile un indicatore della carica rimanente.

- Serve circa un minuto per la visualizzazione dell’indicatore di carica rimanente corretto.

- L’indicatore di carica rimanente potrebbe non essere corretto in alcune circostanze.

- Se [Risparmio energia] è impostato su [Standard] o [Resistenza] e non si utilizza la fotocamera per un certo periodo di tempo mentre è accesa, lo schermo LCD si spegne, quindi la fotocamera viene spenta automaticamente (funzione di spegnimento automatico).

### Batterie adatte alla fotocamera e non adatte

Nella seguente tabella, indica le batterie utilizzabili con la fotocamera, mentre indica quelle non utilizzabili.

Tipo di batteria | In dotazione | Supportata | Ricaricabile
LR6 Batterie alcaline (formato AA)* |  |  |
HR 15/51: HR6 Batterie all’idruro di nichel metallico (formato AA)* |  |  |
ZR6 Oxy Nickel Primary Battery (formato AA)* |  |  |
Batterie al litio |  |  |
Batterie al manganese |  |  |
Batterie Ni-Cd |  |  |

* Prima di usare le batterie, leggere le seguenti precauzioni per ciascun tipo di batteria.
Come per le batterie non supportate, le prestazioni operative non sono garantite in caso di cali di tensione o altri problemi causati dal tipo di batterie utilizzate.

### Batterie alcaline (in dotazione)/Oxy Nickel Primary Battery (in vendita separatamente)

- Non è possibile ricaricare le batterie alcaline/Oxy Nickel Primary Battery.

- Le batterie alcaline/Oxy Nickel Primary Battery hanno una durata di vita più breve rispetto alle batterie all’idruro di nichel metallico. Per questo motivo la fotocamera potrebbe spegnersi anche se l’indicatore di carica rimanente mostra sufficiente durata di vita rimanente per la batteria.

- Le prestazioni delle batterie variano sensibilmente in base alla marca e alla tipologia, e in alcuni casi la durata di vita può essere estremamente breve. Ciò è specialmente vero alle basse temperature: potrebbe risultare impossibile riprendere immagini a temperature inferiori ai 5 °C.

- Evitare di usare insieme batterie nuove e usate.

- L’indicatore di carica rimanente potrebbe non visualizzare le informazioni corrette quando si usano batterie alcaline/Oxy Nickel Primary Battery.

- A causa delle caratteristiche delle batterie alcaline/Oxy Nickel Primary Battery, il tempo di ripresa disponibile e il tempo di riproduzione disponibile differiscono sensibilmente. Per questa ragione, la fotocamera potrebbe spegnersi con l’obiettivo esteso quando si utilizza l’interruttore della modalità. Se ciò avviene, sostituire le batterie con delle batterie nuove. L’uso di batterie all’idruro di nichel metallico consente di riprendere per periodi di tempo più lunghi.

### Batterie all’idruro di nichel metallico (in vendita separatamente)

- Non staccare i sigilli esterni e non danneggiare le batterie. Non usare mai batterie con sigilli parzialmente o completamente rimossi o batterie che presentano danneggiamenti di qualsiasi tipo. Possono verificarsi perdite, esplosioni e surriscaldamenti delle batterie, scottature e lesioni personali. Può inoltre verificarsi un malfunzionamento del caricabatterie.

- Evitare il trasporto e la conservazione delle batterie all’idruro di nichel metallico in prossimità di oggetti metallici. Questi possono cortocircuitare i poli + e –, con il rischio di surriscaldamenti e incendi.

- Se i poli delle batterie all’idruro di nichel metallico sono sporchi, le batterie potrebbero non caricarsi correttamente. Pulirli con un panno asciutto, ecc.

- Al momento dell’acquisto o dopo un lungo periodo di inutilizzo, le batterie all’idruro di nichel metallico potrebbero non caricarsi completamente. È una cosa normale per questo tipo di batterie, non si tratta di un malfunzionamento. In tal caso, usare più volte le batterie fino a scaricarle completamente e ricaricarle: il problema dovrebbe risolversi.

- Se si ricaricano le batterie all’idruro di nichel metallico prima di esaurire completamente la carica esistente, l’avviso di batteria scarica potrebbe essere visualizzato prima del previsto. Questo è denominato “effetto della memoria”*. In tal caso, ricaricare le batterie solo dopo aver esaurito la carica esistente per risolvere il problema.

* L’ “effetto della memoria” consiste nella momentanea riduzione della capacità delle batterie.

- Per esaurire completamente le batterie, lasciare la fotocamera in modalità presentazione fino al completo scaricamento delle batterie.

- Evitare di usare insieme batterie nuove e usate.

- Non esporre la batteria all’acqua. La batteria non è impermeabile.

Torna all’inizio