Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > SteadyShot

## SteadyShot

Consente di selezionare la modalità antisfocatura.

1. MENU (SteadyShot) modalità desiderata

| (Spento) | La modalità antisfocatura non viene utilizzata.
| (Autom.) | Consente di attivare automaticamente la funzione di antisfocatura quando le condizioni di ripresa possono facilmente provocare vibrazioni della fotocamera. È possibile stabilizzare le immagini anche quando si esegue lo zoom avanti su un soggetto distante.

Suggerimenti per evitare la sfocatura
La fotocamera si è mossa accidentalmente mentre veniva scattata la fotografia. Si parla in questo caso di “vibrazione della fotocamera”. D’altra parte, se è stato il soggetto a muoversi mentre veniva scattata la fotografia, si parla di “sfocatura del soggetto”. Inoltre, la vibrazione della fotocamera e la sfocatura del soggetto si verificano frequentemente in condizioni di illuminazione ridotta o se la velocità dell’otturatore è lenta, condizioni riscontrabili nelle modalità (Ritr. crepusc.) e (Crepuscolo). In tal caso, effettuare la ripresa attenendosi ai suggerimenti riportati di seguito.
Vibrazione della fotocamera
Le mani o il corpo vibrano mentre si tiene la fotocamera e si preme il pulsante di scatto; l’intera inquadratura risulta sfocata.

- Utilizzare un treppiede o collocare la fotocamera su una superficie piana, in modo da mantenerla ferma.

- Effettuare la ripresa utilizzando l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi e mantenere ferma la fotocamera tenendo saldamente le braccia appoggiate ai fianchi dopo aver premuto il pulsante di scatto.

Sfocatura del soggetto
Anche se la fotocamera è ferma, il soggetto si muove durante l’esposizione e viene ripreso in modo sfocato quando viene premuto il pulsante di scatto. È possibile ridurre automaticamente la vibrazione della fotocamera usando la funzione di antisfocatura. Tuttavia, la funzione non è in grado di ridurre efficacemente la sfocatura del soggetto.

- Selezionare la modalità (Alta sensibilità) in Selezione scena.

- Selezionare una sensibilità ISO superiore per aumentare la velocità dell’otturatore e premere il pulsante di scatto prima che il soggetto si muova.

Note

- L’elaborazione delle immagini richiede un certo tempo.

- Durante le riprese effettuate con il flash la funzione di antisfocatura non è disponibile.

- A seconda della modalità REG selezionata, potrebbe non essere possibile impostare alcune voci di MENU. Per i dettagli, vedere “Voci di MENU non disponibili in alcune modalità REG”. [Dettagli]

Torna all’inizio