Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-items gebruiken (opnemen) > MENU-items (opnemen) > ISO

## ISO

U kunt de lichtgevoeligheid instellen wanneer de functie Autom. Programma geactiveerd is op de camera.

1. MENU (ISO) gewenste functie

| (Autom.) | Stelt de ISO-gevoeligheid automatisch in.
| ///// | U kunt voorkomen dat beelden opgenomen in donkere plaatsen of van bewegende onderwerpen wazig worden door de ISO-gevoeligheid te verhogen (een hogere waarde in te stellen).

De ISO-gevoeligheid aanpassen (aanbevolen belichtingsindex)
De ISO-gevoeligheid is een snelheidswaarde voor opnamemedia die gebruik maken van een beeldsensor die het licht opvangt. Zelfs wanneer de belichting dezelfde is, zullen de beelden verschillend zijn afhankelijk van de ISO-gevoeligheid.
Hoge ISO-gevoeligheid
Neemt een helder beeld op, zelfs op donkere plaatsen, door een kortere sluitertijd in te stellen om wazige beelden te voorkomen.
Het beeld wordt echter korrelig.
Lage ISO-gevoeligheid
Neemt een vloeiender beeld op.
Als de belichting echter onvoldoende is, kan het beeld donkerder worden.
Opmerking

- U kunt alleen [ISO AUTO] en [ISO 100] tot en met [ISO 800] selecteren wanneer de opnamefunctie is ingesteld op de burstfunctie of wanneer [DRO] ingesteld is op [DRO plus].

Terug naar boven