Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Voorzorgsmaatregelen / over deze camera > Voorzorgsmaatregelen > Voorzorgsmaatregelen

## Voorzorgsmaatregelen

Een back-up maken van het interne geheugen en de geheugenkaart
Bewaar/gebruik de camera niet op de volgende plaatsen
Vervoeren
Bedrijfstemperatuur
Condensvorming
Compatibiliteit van beeldgegevens
Opmerkingen over het LCD-scherm en de lens

### Een back-up maken van het interne geheugen en de geheugenkaart

- Schakel de camera niet uit en verwijder de batterijen en de geheugenkaart niet terwijl het toegangslampje brandt. Doet u dit wel, dan kunnen de gegevens in het interne geheugen of op de geheugenkaart beschadigd raken. Maak steeds een back-up om uw gegevens te beschermen.

### Bewaar/gebruik de camera niet op de volgende plaatsen

- Op een extreem warme, koude of vochtige plaats
  Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto kan de camerabehuizing door de hitte vervormen, waardoor een storing kan optreden.

- Onder rechtstreeks zonlicht of nabij een verwarmingsbron
  De camerabehuizing kan verkleuren of vervormen, waardoor een storing kan optreden.

- Op plaatsen onderhevig aan trillingen

- In de buurt van een sterk magnetisch veld

- Op zanderige of stoffige plaatsen
  Wees voorzichtig dat er geen zand of stof in het apparaat komt. Hierdoor kan in de camera een storing optreden en in bepaalde gevallen kan deze storing niet worden verholpen.

### Vervoeren

- Als de camera in de achterzak van uw broek of jurk zit, mag u niet op een stoel of een andere plaats gaan zitten omdat de camera hierdoor beschadigd kan worden of defect kan raken.

### Bedrijfstemperatuur

- Deze camera is ontworpen voor gebruik bij een temperatuur van 0°C tot 40°C. Opnemen op extreem koude of warme plaatsen die buiten dit bereik vallen, wordt niet aanbevolen.

### Condensvorming

- Als de camera rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt overgebracht, kan vocht condenseren binnenin of op de buitenkant van de camera. Deze vochtcondensatie kan een storing in de camera veroorzaken.

- Als vocht condenseert, schakelt u de camera uit en wacht u ongeveer een uur om het vocht te laten verdampen. Als u probeert om opnamen te maken terwijl er nog vocht in de lens aanwezig is, zullen de opgenomen beelden niet helder zijn.

### Compatibiliteit van beeldgegevens

- De camera beantwoordt aan de algemene norm DCF (Design rule for Camera File system) die is ontwikkeld door de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Sony garandeert niet dat de camera beelden weergeeft die werden opgenomen of bewerkt met andere apparatuur, of dat andere apparatuur beelden opgenomen met de camera weergeeft.

### Opmerkingen over het LCD-scherm en de lens

- Het LCD-scherm is vervaardigd met behulp van uiterst nauwkeurige technologie zodat meer dan 99,99% van de beeldpunten effectief werkt. Enkele kleine zwarte en/of heldere punten (wit, rood, blauw of groen) kunnen echter zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Deze punten zijn een normaal gevolg van het productieproces en hebben geen invloed op de opnamen.

- Als het LCD-scherm of de lens langdurig wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan dit tot defecten leiden. Wees voorzichtig wanneer u de camera bij een venster of buiten neerzet.

- Druk niet op het LCD-scherm. Het scherm kan dan verkleuren, waardoor een storing wordt veroorzaakt.

- In een koude omgeving kunnen de beelden op het LCD-scherm nasporen vertonen. Dit is geen defect.

- Wees voorzichtig dat u niet tegen de beweegbare lens stoot en let erop dat er geen kracht op wordt uitgeoefend.

Terug naar boven