Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > MENU (Fotografowanie) > Rozm. Obrazu

## Rozm. Obrazu

Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są zdjęcia
Rozmiar obrazu w łatwym trybie
Rozmiar obrazu, gdy nagrywana jest rozległa panorama
Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są filmy
Rozmiar obrazu determinuje rozmiar pliku obrazu, który zostaje nagrany gdy robisz zdjęcie.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie zawierał obraz wydrukowany na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można nagrać.

1. MENU (Rozm. Obrazu) żądany rozmiar

Informacje o jakości obrazu i rozmiarze obrazu
Cyfrowy obraz powstaje jako zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą ilość pikseli (A), obraz staje się duży, wykorzystuje więcej pamięci i jest wyświetlany ze wszystkimi szczegółami. Rozmiar obrazu jest pokazany za pomocą liczby pikseli. Nawet jeśli na ekranie aparatu nie widać różnicy, szczegółowość jak i czas przetwarzania danych różnią się, gdy obraz jest drukowany lub zostaje wyświetlony na ekranie komputera.

1. Rozmiar obrazu: 10M

3648 pikseli × 2736 pikseli = 9 980 928 pikseli

1. Rozmiar obrazu: VGA

640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Dużo pikseli
(Dobra jakość obrazu i duży rozmiar pliku)
Mało pikseli
(Gorsza jakość obrazu, ale mały rozmiar pliku)

### Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są zdjęcia

| Rozmiar obrazu | Sposób wykorzystania | Liczba zdjęć | Drukowanie
| (3648×2736) | Dla druków w maksymalnym rozmiarze A3+ | Mniej Więcej | Wysoka jakość W zarysach
| (2592×1944) | Dla druków w rozmiarze od 10 × 15 cm do rozmiaru A4
| (640×480) | Dla załączników e-mail
| (3648×2056) | Do oglądania na ekranach TV wysokiej rozdzielczości i drukowania w rozmiarze maksymalnie A4 | Mniej Więcej | Wysoka jakość W zarysach
| (1920×1080) | Do oglądania na ekranie TV wysokiej rozdzielczości

Uwaga

- Gdy drukujesz zdjęcia nagrane w formacie 16:9 lub zdjęcia panoramiczne, obie krawędzie mogą zostać obcięte.

### Rozmiar obrazu w łatwym trybie

| Duży | Fotografuje w rozmiarze [10M].
| Mały | Fotografuje w rozmiarze [5M].

### Rozmiar obrazu, gdy nagrywana jest rozległa panorama

| (Standardowy) (Poziomy: 4912 × 1080) (Pionowy: 3424 × 1920) | Fotografuje przy użyciu standardowego rozmiaru.
| (Szeroki) (Poziomy: 7152 × 1080) (Pionowy: 4912 × 1920) | Fotografuje przy użyciu szerokiego rozmiaru.

### Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są filmy

Im większy rozmiar obrazu, tym wyższa jakość obrazu.
Filmy zarejestrowane tym aparatem będą nagrane w formacie AVI (Motion JPEG), z prędkością około 30 kl./s.

| Rozmiar obrazu filmu | Sposób wykorzystania
| VGA (640×480) | Do oglądania na ekranie TV
| QVGA (320×240) | Do wysłania jako załącznik e-mail

Powrót do początku