Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów > Akumulatory i zasilanie

## Akumulatory i zasilanie

Wskaźnik pozostałej mocy działa nieprawidłowo lub wskazuje wystarczający poziom naładowania, choć zasilanie wyłącza się zbyt szybko.

- Jest to zjawisko spowodowane używaniem aparatu w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.

- W przypadku korzystania z akumulatorów alkalicznych / tlenowo-niklowych (sprzedawanych oddzielnie) wskaźnik pozostałej mocy może nie działać prawidłowo.

- Akumulatory są rozładowane. Włóż nowe akumulatory lub naładowane akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe (sprzedawane oddzielnie).

- Jeśli podczas korzystania z akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych (sprzedawane oddzielnie) dojdzie do zabrudzenia biegunów lub złączy, akumulatory nie będą ładowane wydajnie. Należy je wyczyścić bawełnianą szmatką itp.

- Podczas korzystania z akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych (sprzedawane oddzielnie), wskaźnik pozostałej mocy wykazuje rozbieżności na skutek działania efektu pamięci itd. Należy całkowicie rozładować i naładować akumulatory.

- Akumulatory są rozładowane. Wymień je na nowe.

Akumulatory wyczerpują się zbyt szybko.

- Aparat jest używany w ekstremalnie niskiej temperaturze.

- Akumulatory są rozładowane. Wymień je na nowe.

- W przypadku korzystania z akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych (sprzedawane oddzielnie) należy naładować je wystarczająco.

Zasilanie aparatu wyłączane jest automatycznie po otwarciu osłony akumulatora / karty pamięci.

- Nie jest to usterka. Wyłącz aparat przed otwarciem osłony akumulatora / karty pamięci.

Nie można włączyć aparatu.

- Włóż prawidłowo akumulatory.

- Akumulatory są rozładowane. Włóż nowe akumulatory lub naładowane akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe (sprzedawane oddzielnie).

- Akumulatory są rozładowane. Wymień je na nowe.

Zasilanie nagle wyłącza się.

- Jeżeli aparat jest włączony i przez pewien czas nie wykonasz żadnych operacji, a opcja [Oszczędz. energii] jest ustawiona na [Standard.] lub [Wytrzym.], aparat wyłączy się automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora. Ponownie włączyć aparat.

- Akumulatory są rozładowane. Włóż nowe akumulatory lub naładowane akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe (sprzedawane oddzielnie).

Powrót do początku