Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Probleme tehn. > Indicatoare şi mesaje de avertizare > Mesaje

## Mesaje

Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.

- Energia bateriei este scăzută. Introduceţi baterii noi sau baterii hibrid nichel-metal încărcate (se vând separat). În funcţie de condiţiile de utilizare sau de tipul de acumulatori, indicatorul se poate aprinde intermitent chiar dacă au mai rămas 5-10 minute de funcţionare a bateriei.

Eroare sistem

- Închideţi şi reporniţi aparatul foto.

Eroare memorie internă

- Închideţi şi reporniţi aparatul foto.

Reintroduceţi card memorie

- Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto. [Detalii]

- Contactele cardului de memorie sunt murdare.

- Cardul de memorie este deteriorat.

Eroare tip card memorie

- Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto. [Detalii]

Eroare formatare memorie internă
Eroare formatare card memorie

- Formataţi din nou mediul. [Detalii]

Card memorie blocat

- Utilizaţi cardul de memorie cu comutator de protejare la scriere şi comutatorul este în poziţia LOCK. Aduceţi comutatorul în poziţia de înregistrare.

Card memorie protejat la scriere

- Aparatul foto nu poate înregistra sau şterge imagini pe/de pe acest card de memorie.

Nicio imagine

- În memoria internă nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.

- În acest folder de pe cardul de memorie nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.

Eroare folder

- Un folder cu primele trei cifre identice există deja pe cardul de memorie (de exemplu: 123MSDCF şi 123ABCDE). Selectaţi un alt folder [Detalii] sau creaţi un folder nou. [Detalii]

Creare mai multe foldere imposibilă

- Folderul a cărui denumire începe cu „999” există deja pe cardul de memorie. În acest caz, nu puteţi crea alte foldere.

Afişare fişier imposibilă

- A apărut o eroare la redarea imaginii.
  Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fişierelor conţinând imagini procesate pe un computer sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.

Folder protejat la scriere

- Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi un alt folder. [Detalii]

Fişier protejat

- Eliberaţi protecţia. [Detalii]

Dimensiune imagine peste limită

- Redaţi o imagine a cărei dimensiune nu poate fi redată pe aparatul foto.

Detectare faţă pentru retuşare imposibilă

- Este posibil să nu puteţi retuşa imaginea, în funcţie de imagine.

Indicatorul (avertizare asupra vibraţiilor)

- Instabilitatea aparatului foto poate apărea din cauza luminii insuficiente. Utilizaţi bliţul, porniţi funcţia anti-neclaritate sau montaţi aparatul foto pe un trepied, pentru a-l fixa.

Opriţi şi reporniţi aparatul

- Obiectivul nu funcţionează corespunzător.

VGA neacceptată cu acest card memorie

- Pentru înregistrarea filmelor, se recomandă utilizarea unui card de memorie cu o capacitate de cel puţin 1 GB.

Număr maxim imagini deja selectat

- Puteţi selecta maximum 100 de fişiere la utilizarea [Imagini multiple].

- Puteţi adăuga marcaje (Imprimare) la maximum 999 de fişiere.

Executare operaţie impos. în fişiere neacceptate

- Procesarea şi alte funcţii de editare ale aparatului foto nu au efect asupra fişierelor imagini care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau asupra imaginilor înregistrate cu alte aparate foto.

Memorie internă plină
Ştergeţi toate imaginile?

- Memoria internă este plină. Pentru a înregistra date în memoria internă, selectaţi [Da] şi ştergeţi imaginile nedorite.

Sus