Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Поиск и устранение неисправностей > Поиск и устранение неисправностей > Батареи и питание

## Батареи и питание

Неправильная индикация оставшегося заряда батареи, или индикатор показывает достаточный заряд батареи, но заряд вскоре заканчивается.

- Это может произойти при использовании фотоаппарата в чрезмерно жарком или холодном месте.

- При использовании щелочных/никель-оксидных батарей повышенной емкости (продаются отдельно) оставшийся заряд батареи может отображаться неточно.

- Батареи разряжены. Вставьте новые или заряженные никель-металлогидридные батареи (продаются отдельно).

- При использовании никель-металлогидридных батарей (продаются отдельно) их полюса или клеммы крышки загрязнены, поэтому батареи не заряжаются в достаточной степени. Очистите их ватным тампоном и т.п.

- При использовании никель-металлогидридных батарей (продаются отдельно) отображаемое оставшееся время отличается от текущего времени вследствие эффекта памяти и т.п. Полностью разрядите, а затем зарядите батареи, чтобы исправить отображаемую индикацию.

- Батареи разряжены. Замените их новыми.

Батареи разряжаются слишком быстро.

- Фотоаппарат используется в чрезмерно холодном месте.

- Батареи разряжены. Замените их новыми.

- При использовании никель-металлогидридные батарей (продаются отдельно), заряжайте их полностью.

Питание фотоаппарата автоматически отключается при открытии крышки отсека батарей/карты памяти.

- Это не является неисправностью. Выключите фотоаппарат, прежде чем открывать крышку отсека батарей/карты памяти.

Невозможно включить фотоаппарат.

- Правильно установите батареи.

- Батареи разряжены. Вставьте новые или заряженные никель-металлогидридные батареи (продаются отдельно).

- Батареи разряжены. Замените их новыми.

Внезапное отключение питания.

- Когда для параметра [Экономия питания] установлено значение [Стандартный] или [Stamina], и если фотоаппарат не используется в течение определенного времени при включенном питании, то он автоматически отключится для предотвращения разрядки батарейного блока. Включите фотоаппарат снова.

- Батареи разряжены. Вставьте новые или заряженные никель-металлогидридные батареи (продаются отдельно).

В начало страницы