Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-alternativen (tagning) > MENU-alternativ (tagning) > Bildstorlek

## Bildstorlek

Bildstorlek för stillbildstagning
Bildstorlek i enkelt läge
Bildstorlek i panoreringsläget
Bildstorlek vid inspelning av filmer
Bildstorleken är ett mått på bildfilen som lagras när man tar en bild.
Ju större bildstorlek, desto mer detaljerad blir bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

1. MENU (Bildstorlek) önskat storlek

Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter eller pixlar.
En bild som innehåller många bildpunkter (A) blir större och mer detaljerad, men tar samtidigt upp mer minne. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se skillnaden på skärmen på kameran blir såväl detaljerna som databearbetningstiden annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.

1. Bildstorlek: 10M

3648 × 2736 bildpunkter = 9 980 928 bildpunkter

1. Bildstorlek: VGA

640 × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter
Många bildpunkter
(Hög bildkvalitet men stora filer)
Få bildpunkter
(Grövre bildkvalitet men mindre filer)

### Bildstorlek för stillbildstagning

| Bildstorlek | Användningsriktlinjer | Antal bilder | Utskrift
| (3648×2736) | För utskrift i upp till A3+-format | Färre Fler | Fin Grov
| (2592×1944) | För utskrift från 10×15 cm upp till A4-format
| (640×480) | För e-postbilagor
| (3648×2056) | För visning på en högupplöst TV och utskrift i upp till A4-format | Färre Fler | Fin Grov
| (1920×1080) | För uppspelning på en högupplöst TV

Observera

- När stillbilder som är tagna med ett bildförhållande på 16:9 skrivs ut kan det hända att de blir avskurna i kanterna.

### Bildstorlek i enkelt läge

| Stor | Bilderna lagras i storleken [10M].
| Liten | Bilderna lagras i storleken [5M].

### Bildstorlek i panoreringsläget

| (Standard) (Horisontellt: 4912 × 1080) (Vertikalt: 3424 × 1920) | Bilderna lagras i standardformat.
| (Brett) (Horisontellt: 7152 × 1080) (Vertikalt: 4912 × 1920) | Bilderna lagras i brett format.

### Bildstorlek vid inspelning av filmer

Ju större bildstorlek, desto högre bildkvalitet.
Filmer som spelas in med den här kameran lagras i formatet AVI (Motion JPEG) med ca. 30 bildrutor/sekund.

| Bildstorlek för filmer | Användningsriktlinjer
| VGA (640×480) | För uppspelning på en TV-skärm
| QVGA (320×240) | För att skicka som e-postbilagor

Tillbaka till överst