Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Tagningsinställningar > Digital zoom

## Digital zoom

Används för att välja digitalt zoomläge. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom (upp till 4×). När den förstoringsgraden överskrids använder kameran antingen smart zoom eller digital precisionszoom.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställn.) [Digital zoom] önskat läge

| Smart () | Bilden förstoras digitalt inom ett område där den inte blir förvrängd, i förhållande till bildstorleken (smart zoom).
| Precision () | Alla bildstorlekar förstoras upp till ca. 8×, inklusive optisk zoom upp till 4×. Observera dock att bildkvaliteten försämras utanför det optiska zoomområdet (digital precisionszoom).
| Av | Den digitala zoomen används ej.

Observera

- Den digitala zoomfunktionen går inte att använda i följande fall:

- I panoreringsläget

- I filmläget

- När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad.

- När [Självutlösare] är inställt på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

- Den smarta zoomfunktionen går inte att använda när bildstorleken är inställd på [10M] eller [16:9(7M)].

- Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används.

### Total zoomförstoring när smart zoom används (inklusive optisk zoom upp till 4×)

Den möjliga förstoringen varierar beroende på bildstorleken.

Storlek | Maximal förstoringsgrad
5M | Ca. 5,6×
VGA | Ca. 22×
16:9(2M) | Ca. 7,6×

Tillbaka till överst