Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Sorun Giderme > Sorun Giderme > Bilgisayarlar

## Bilgisayarlar

“Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick” yuvası olan bir bilgisayar tarafından tanınmıyor.

- Bilgisayarın ve “Memory Stick” Okuyucunun / Yazıcının “Memory Stick PRO Duo” aygıtını destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Sony’den farklı üreticilerin bilgisayarlarını ve “Memory Stick” Okuyucularını / Yazıcılarını kullanan kişilerin bu üreticilerle bağlantı kurması gerekir.

- “Memory Stick PRO Duo” desteklenmiyorsa, fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın. [Ayrıntılar] Bilgisayar “Memory Stick PRO Duo” aygıtını tanır.

Bilgisayarınız fotoğraf makinesini tanımıyor.

- Pilin şarj düzeyi düşükse, yeni piller takın veya şarj edilmiş Nikel-Metal Hidrit piller (ayrı olarak satılır) takın.

- [USB Bağlantı] ayarını [Mass Storage] yapın. [Ayrıntılar]

- Özel USB kablosunu kullanın (ürünle verilir).

- Özel USB kablosunu hem bilgisayardan hem de fotoğraf makinesinden çıkarıp tekrar sıkıca takın.

- Bilgisayarınızın USB konektörlerinden fotoğraf makinesi, klavye ve fare dışındaki tüm ekipmanı çıkarın.

- Fotoğraf makinesini USB hub ünitesinden veya başka bir cihazdan geçirmeden doğrudan bilgisayarınıza bağlayın.

Görüntüler alınamıyor.

- USB bağlantısı kurarak, fotoğraf makinesini ve bilgisayarınızı doğru bir şekilde bağlayın. [Ayrıntılar]

- Bilgisayarla biçimlendirilmiş bir hafıza kartı ile çekim yaptığınız zaman, görüntüleri bilgisayara alamayabilirsiniz. Fotoğraf makinesiyle biçimlendirilmiş bir hafıza kartı kullanarak çekim yapın. [Ayrıntılar]

USB bağlantısı kurduktan sonra “PMB” otomatik olarak başlamıyor.

- Bilgisayarı açtıktan sonra USB bağlantısını kurun.

USB bağlantısı kurulduktan sonra “PMB Portable” başlamıyor.

- [LUN Ayarları] ayarını [Çoklu] yapın. [Ayrıntılar]

- [USB Bağlantı] ayarını [Mass Storage] yapın. [Ayrıntılar]

- Bilgisayarı ağa bağlayın.

Görüntüler bilgisayarınızda kayıttan gösterilemiyor.

- “PMB” kullanıyorsanız bkz. “PMB Help”. [Ayrıntılar]

- Bilgisayar veya yazılım üreticisine başvurun.

Bilgisayarda bir film izlerken görüntü ve ses parazitle kesintiye uğruyor.

- Filmi doğrudan dahili bellekten veya hafıza kartından kayıttan gösteriyorsunuzdur. “PMB” kullanarak filmi bilgisayarınıza alın ve kayıttan gösterin. [Ayrıntılar]

Görüntüler bilgisayara verildikten sonra fotoğraf makinesinde izlenemiyor.

- Bunları fotoğraf makinesinin tanıdığı “101MSDCF” gibi bir klasöre verin.

En üste geri dön