Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (Çekim) > MENU öğeleri (Çekim) > Odak

## Odak

Ekranın kenarındaki konulara odaklanma
Odaklanma yöntemini değiştirebilirsiniz. Otomatik odaklama modunda düzgün odaklamayı elde etmekte zorlandığınızda menüyü kullanın.
AF, odağı otomatik olarak ayarlayan “Auto Focus” (Otomatik Odaklanma) işlevini temsil eder.
Ekranda seçilmiş olan AF telemetre çerçevesi gözükür.

1. MENU (Odak) istenen mod

| (Çoklu AF) | Tüm telemetre çerçevesindeki nesneye otomatik olarak odaklanır. Fotoğraf çekme modunda deklanşöre yarım basıldığında, odaklanan alanın çevresinde yeşil bir çerçeve görüntülenir. Yüz Algılama işlevi etkinken, AF, yüzlere öncelik vererek çalışır.
| (Orta AF) | Telemetre çerçevesinin merkezindeki konuya otomatik olarak odaklanır. AF kilidi işlevini birlikte kullanarak, görüntüyü istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz.

Notlar

- [Dijital Zoom] kullanıldığında, AF telemetre çerçevesi devre dışı bırakılır ve noktalı bir çizgi olarak görünür. Bu durumda fotoğraf makinesi ekranın merkezindeki konulara odaklanır.

- Odaklama modu ayarı için [Çoklu AF] dışında başka bir ayar seçildiğinde, Yüz Algılama işlevini kullanamazsınız.

- Seçilen kayıt moduna bağlı olarak bazı MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Bazı KAYIT modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

### Ekranın kenarındaki konulara odaklanma

Konu odak dışındaysa aşağıdakileri yapın:

1. Konu AF telemetre çerçevesinde (A) ortalanacak şekilde fotoğrafı yeniden oluşturun ve konuya odaklanmak için deklanşöre yarım basın (AF kilidi).

1. AE/AF kilit göstergesinin (B) yanıp sönmesi durup sürekli yanmaya başladığında kompozisyonu oluşturulmuş fotoğrafa dönün ve deklanşöre tam basın.

- Deklanşöre tam basmadığınız sürece bu prosedürü istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.

En üste geri dön