Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Усунення несправностей > Фото- та відеозйомка

## Фото- та відеозйомка

Не вдається записати зображення.

- Зображення записуються у внутрішню пам’ять, навіть якщо у фотоапарат встановлено карту пам’яті. Перевірте, чи карту пам’яті вставлено у фотоапарат до кінця.

- Перевірте вільну ємність внутрішньої пам’яті або карти пам’яті. Якщо пам’ять цілком заповнена, виконайте одну з зазначених нижче дій.

- Видаліть непотрібні зображення. [Додатково]

- Замініть карту пам’яті.

- Зображення не можна записувати під час зарядження спалаху.

- Для відеозапису рекомендовано використовувати такі карти пам’яті.

- «Memory Stick PRO Duo», «Memory Stick PRO-HG Duo»

- Карти пам’яті SD (класу 2 чи швидші)

- Для фотозйомки встановіть режим (фотозйомка).

- Для відеозйомки встановіть режим (відеозйомка).

Не працює функція зйомки в момент посмішки.

- Якщо не розпізнано жодного усміхненого обличчя, зйомка не виконується. [Додатково]

Не працює функція попередження розмитості.

- Функція попередження розмитості не працює, якщо на дисплеї відображається символ .

- Функція попередження розмитості може не давати бажаного ефекту при зйомці нічних сцен.

- Виконуйте зйомку після натискання кнопки затвора наполовину.

Зображення несфокусоване.

- Об’єкт знаходиться надто близько. Переконайтеся, що під час зйомки об’єктив знаходиться від об’єкта на більшій відстані, ніж мінімально допустима відстань зйомки (приблизно 5 см (W)/50 см (T) від об’єктива).

- Для фотозйомки в меню вибору сцени вибрано режим (Сутінки) або (Пейзаж).

Не працює функція масштабування.

- Функція оптичного масштабування в режимі панорамної зйомки недоступна.

- Функція масштабування під час відеозйомки недоступна.

- Функція розумного масштабування недоступна для певних розмірів зображення. [Додатково]

- Функцію цифрового масштабування неможливо використовувати, якщо:

- здійснюється відеозйомка;

- увімкнено режим зйомки в момент посмішки.

- [Автоспуск] отримує значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

Неможливо вибрати функцію розпізнавання обличчя.

- Функцію розпізнавання обличчя можна вибрати, лише коли для режиму фокусування встановлено значення [Мульти AF], а для режиму вимірювання – [Мульти].

Не спрацьовує спалах.

- Спалах недоступний, якщо:

- вибрано режим серійної зйомки; [Додатково]

- в меню вибору сцени вибрано режим (Висока чутливість) або (Сутінки);

- здійснюється зйомка в панорамному режимі;

- здійснюється відеозйомка.

- Встановлюйте для спалаху значення (Увімк.), якщо в режимі вибору сцени вибрано (Пейзаж), (Гастрономія), (Домашня тварина), (Пляж) чи (Сніг). [Додатково]

На зображеннях, знятих із використанням спалаху, з’являються розмиті білі цятки.

- Порошинки (пил, пилок тощо) у повітрі відбивають спалах і відображаються на зображенні. Це не є ознакою несправності. [Додатково]

Не працює функція зйомки крупним планом (макрозйомка).

- Фотоапарат автоматично регулює фокус. Натисніть і утримуйте кнопку затвора до половини. При зйомці предмета на близькій відстані фокусування може зайняти деякий час.

- У меню вибору сцени вибрано режим (Пейзаж) або (Сутінки).

На рідкокристалічному дисплеї не відображаються час та дата.

- Під час зйомки дата та час не відображаються. Вони відображаються лише під час відтворення.

Не вдається нанести дату на зображення.

- Фотоапарат не підтримує функцію нанесення дати на зображення. Зберігати й друкувати зображення з датою можна за допомогою програми «PMB». [Додатково]

Індикатори діафрагми та витримки миготять під час натискання й утримування кнопки затвора до половини.

- Експозиція встановлена неправильно. Відрегулюйте експозицію. [Додатково]

Кольори зображення не передаються належним чином.

- Настройте баланс білого. [Додатково]

На яскравих ділянках об’єкта з’являються білі або фіолетові вертикальні смуги, або все зображення набирає червоного відтінку.

- Це явище спотворення зображення. Це не є ознакою несправності. Спотворення не записується на фотознімках, але записується на панорамних знімках та відео у вигляді смуг або нерівномірних кольорів.
  (Під «яскравими ділянками» ми розуміємо ділянки, освітлені сонцем або електричними засобами, оскільки вони набагато яскравіші, ніж решта кадру.)

Під час перегляду екрана в темряві на зображенні виникають шуми.

- Фотоапарат намагається покращити видимість екрана, тимчасово підвищуючи яскравість в умовах недостатнього освітлення. Це не впливає на записане зображення.

Очі об’єкта зйомки виходять на фотознімку червоними.

- Встановіть для параметра [Зменш. черв. очей] значення [Авто] або [Увімк.]. [Додатково]

- Здійснюйте зйомку об’єкта на ближчій відстані, аніж визначено допустимим діапазоном використання спалаху.

- Здійснюйте зйомку в освітленому приміщенні.

- Виконайте ретушування зображення за допомогою функції [Ретушування] [Корекція червоних очей] у меню перегляду [Додатково] або відкоригуйте зображення за допомогою програми «PMB». [Додатково]

На екрані з’являються й не зникають цятки.

- Це не є ознакою несправності. Ці цятки не записуються.

Не вдається виконати послідовну зйомку зображень.

- Внутрішня пам’ять або карта пам’яті цілком заповнена. Видаліть непотрібні зображення. [Додатково]

- Низький заряд батарей. Вставте нові батареї або заряджені нікель-металгідридні акумулятори (продаються окремо).

Одне зображення знімається кілька разів поспіль.

- Встановіть для параметра [Налашт. серійної зйомки] значення [Один]. [Додатково]

Нагору