Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Заходи безпеки > Батареї

## Батареї

Про батареї
Залишковий заряд батарей
Елементи живлення, які можна/не можна використовувати з фотоапаратом
Лужні батареї (додається)/батареї типу Oxy Nickel Primary Battery (продаються окремо)
Нікель-металгідридні акумулятори (продаються окремо)

### Про батареї

- Уникайте неналежного поводження з батареями, не розбирайте та не модифікуйте батареї, не піддавайте їх динамічному впливові або ударному навантаженню через биття, падіння або ступання на батареї.

- Не використовуйте деформовані або пошкоджені батареї.

- Не використовуйте разом старі та нові батареї або батареї різних типів.

- Вилучіть батареї з фотоапарата, який не використовуватиметься протягом тривалого часу, або якщо батареї розряджені.

### Залишковий заряд батарей

A: Високий
B: Низький

- Індикатор залишкового заряду відображається на рідкокристалічному дисплеї.

- Для відображення правильного стану індикатора залишкового заряду потрібна приблизно одна хвилина.

- Правильність індикації залишкового заряду залежить від певних умов.

- Якщо для параметра [Економія живл.] встановлено значення [Стандартний] або [Stamina], і фотоапарат з увімкненим живленням не виконує жодних операцій протягом певного проміжку часу, рідкокристалічний дисплей погасне, і фотоапарат автоматично вимкнеться (автоматичне вимкнення живлення).

### Елементи живлення, які можна/не можна використовувати з фотоапаратом

У таблиці, що наведена нижче, позначкою відмічені сумісні типи батарей, а позначкою - несумісні типи батарей.

Тип батареї | Додається | Підтримується | Акумулятор
Лужні батареї LR6 (розмір AA)* |  |  |
Нікель-металгідридні акумулятори HR 15/51: HR6 (розмір AA)* |  |  |
Батареї Oxy Nickel Primary Battery ZR6 (розмір AA)* |  |  |
Літієві батареї |  |  |
Марганцеві батареї |  |  |
Нікель-кадмієві батареї |  |  |

* Перш ніж використовувати батареї, прочитайте такі попередження стосовно кожного типу батарей.
Щодо батарей, які не підтримуються, то в разі падіння напруги або виникнення інших проблем через характер батарей збереження виробом експлуатаційних характеристик не гарантується.

### Лужні батареї (додається)/батареї типу Oxy Nickel Primary Battery (продаються окремо)

- Лужні батареї/батареї типу Oxy Nickel Primary Battery не підлягають повторному зарядженню.

- Лужні батареї/батареї типу Oxy Nickel Primary Battery мають коротший термін служби в порівнянні з нікель-металгідридними акумуляторами. Тому живлення може вимкнутися, навіть якщо індикатор залишкового заряду елемента живлення свідчить про достатній рівень заряду батарей.

- Продуктивність батарей великою мірою залежить від виробника та типу батарей; у деяких випадках термін служби батарей може бути дуже коротким. Це, зокрема, справедливо для використання фотоапарата за низьких температур, тож за температури нижче 5°C зйомка може бути неможливою.

- Не використовуйте одночасно старі й нові батареї.

- Якщо використовуються лужні батареї/батареї типу Oxy Nickel Primary Battery, індикатор залишкового заряду елемента живлення може невірно відображати залишковий заряд батарей.

- Через властивості лужних батарей/батарей типу Oxy Nickel Primary Battery існує велика різниця між доступним часом зйомки та доступним часом відтворення. З цієї причини фотоапарат може вимкнутися з висунутим об’єктивом при застосуванні перемикача режимів. У такому випадку замініть батареї новими. Використання нікель-металгідридних акумуляторів дозволяє збільшити тривалість зйомки.

### Нікель-металгідридні акумулятори (продаються окремо)

- Не знімайте зовнішні пломби та не пошкоджуйте акумулятори. Не використовуйте акумулятори з частково або повністю зірваними пломбами або будь-яким чином розколоті акумулятори. Це може призвести до витоків, вибухів або нагрівання акумуляторів та, відповідно, опіків та травмування оточуючих. Це також може викликати несправність зарядного пристрою.

- Не носіть та не зберігайте нікель-металгідридні акумулятори з металевими предметами. Металеві предмети можуть замкнути позитивний та негативний полюси, що призведе до створення небезпеки перегрівання або пожежі.

- Якщо полюси нікель-металгідридних акумуляторів забруднилися, акумулятори можуть не заряджатися належним чином. Протріть їх сухою ганчіркою тощо.

- Нікель-металгідридні акумулятори, щойно придбані, або ті, що не використовувалися протягом тривалого часу, можуть не заряджатися повністю. Це є типовим для акумуляторів цього типу й не є несправністю. Кількаразове використання батарей до повного розрядження та їх повне заряджання має виправити цю проблему.

- Якщо заряджати нікель-металгідридні акумулятори перш, ніж вони повністю розрядяться, попередження про низький заряд батарей може з’являтися раніше, ніж очікується. Це має назву «ефект пам’яті»*. Таку проблему можна виправити, зарядивши акумулятор тільки після його повного розрядження.

* «Ефект пам’яті» - це ситуація, коли ємність акумулятора тимчасово знижується.

- Аби повністю використати заряд акумуляторів, переведіть фотоапарат в режим показу слайдів та залишіть його ввімкненим до повного виснаження заряду акумуляторів.

- Не використовуйте нові батареї разом зі старими.

- Не мочіть батареї. Батареї не є водостійкими.

Нагору