Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Налаштування зйомки > Цифр. масштабув.

## Цифр. масштабув.

Здійснюється вибір режиму цифрового масштабування. Фотоапарат забезпечує чотирикратне (4×) масштабування зображення за допомогою оптичних засобів. Якщо рівень масштабування перевищує допустимий діапазон збільшення, фотоапарат використовує функцію розумного або точного цифрового масштабування.

1. Встановіть на фотоапараті режим зйомки.

1. MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Цифр. масштабув.] потрібний режим

| Інтелект. () | Виконує цифрове масштабування зображення в межах діапазону, у якому зображення не спотворюється, відповідно до розміру зображення (розумне масштабування).
| Точність () | Збільшення зображень усіх розмірів із загальним коефіцієнтом прибл. 8×, враховуючи чотирикратне (4×) оптичне масштабування. Пам’ятайте, що в разі перевищення діапазону оптичного масштабування якість зображення погіршується (точне цифрове масштабування).
| Вимк. | Цифрове масштабування не використовується.

Примітки

- Функція цифрового масштабування недоступна за таких умов:

- у режимі панорамної зйомки;

- у режимі відеозйомки;

- якщо активовано режим зйомки в момент посмішки;

- якщо параметр [Автоспуск] має значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

- Функція розумного масштабування недоступна, якщо встановлено розмір зображення [10M] або [16:9(7M)].

- Функція розпізнавання обличчя недоступна під час використання цифрового масштабування.

### Загальне масштабування за використання функції розумного масштабування (з урахуванням чотирикратного (4×) оптичного масштабування)

Підтримувана кратність масштабування відрізняється залежно від розміру зображення.

Розмір | Максимальний коефіцієнт масштабування
5M | Приблизно 5,6×
VGA | Приблизно 22×
16:9(2M) | Приблизно 7,6×

Нагору