Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Snímání) > Položky MENU (Snímání) > Velik. stat. snímku / Velikost snímku panorámatu / Velikost videa

## Velik. stat. snímku / Velikost snímku panorámatu / Velikost videa

Velikost snímku při fotografování
Velikost snímku ve Snadném režimu
Velikost snímku při snímání plynulého panoramatu
Velikost snímku při snímání videa
Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který je nahrán, když pořídíte snímek.
Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován při tisku na papír velkého formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků můžete nahrát.

### Velikost snímku při fotografování

1. MENU (Velik. stat. snímku) požadovaná velikost

| Velik. stat. snímku (Vodorovně × svisle) | Pokyny pro použití | Počet snímků | Tisk
| (4320×3240) | Pro tisk do velikosti A3+ | Méně Více | Jemný Hrubý
| (3648×2736) | Pro tisk do velikosti A3
| (2592×1944) | Pro tisk od velikosti 10×15 cm do velikosti A4
| (640×480) | Pro přílohy k e-mailům
| (4320×2432) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením a pro tisk až do velikosti A3 | Méně Více | Jemný Hrubý
| (1920×1080) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením

Poznámka

- Pokud budete tisknout fotografie zaznamenané v poměru stran 16:9, oba okraje mohou být odříznuty.

### Velikost snímku ve Snadném režimu

1. MENU [Velik. stat. snímku] požadovaná velikost

| Velká | Snímá snímky velikosti [14M].
| Malá | Snímá snímky velikosti [5M].

### Velikost snímku při snímání plynulého panoramatu

1. MENU (Velikost snímku panorámatu) požadovaná velikost

| (Standardní) (Na šířku: 4912 × 1080) (Na výšku: 3424 × 1920) | Pořizuje snímky standardní velikosti.
| (Širokoúhlé) (Na šířku: 7152 × 1080) (Na výšku: 4912 × 1920) | Pořizuje širokoúhlé snímky.
| (360°) Na šířku: 11520 × 1080 | Pořizuje 360stupňové snímky.

### Velikost snímku při snímání videa

Čím větší je velikost videoklipu, tím vyšší je kvalita obrazu.
Videoklipy pořízené tímto fotoaparátem budou zaznamenány ve formátu AVI (Motion JPEG) při přibl. 30 sn./s.

1. MENU (Velikost videa) požadovaná velikost

DSC-W620

| Velikost videa | Popis
| 1280x720 | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením.
| VGA (640 × 480) | K prohlížení na obrazovce televizoru.
| QVGA (320 × 240) | K posílání ve formě e-mailové přílohy.

DSC-S5000

| Velikost videa | Popis
| VGA (640 × 480) | K prohlížení na obrazovce televizoru.
| QVGA (320 × 240) | K posílání ve formě e-mailové přílohy.

Zpět nahoru