Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Stillbilledformat / Panoramabilledformat / Filmformat

## Stillbilledformat / Panoramabilledformat / Filmformat

Billedformat ved optagelse af stillbilleder
Billedformat i Nem-tilstand
Billedformat ved optagelse med Panorering
Billedformat ved optagelse af film
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives i stort format. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

### Billedformat ved optagelse af stillbilleder

1. MENU (Stillbilledformat) ønsket format

| Stillbilledformat (Horisontal × Lodret) | Retningslinjer for brug | Antal billeder | Udskrivning
| (4320×3240) | Til udskrifter op til A3+-format | Færre Flere | Fin Grov
| (3648×2736) | Til udskrifter op til A3-format
| (2592×1944) | Til udskrifter fra 10×15 cm op til A4-format
| (640×480) | Som vedhæftet fil i e-mail
| (4320×2432) | Til visning på et HD-tv og udskrivning op til A3-format | Færre Flere | Fin Grov
| (1920×1080) | Til visning på HD-tv

Bemærk

- Når du udskriver stillbilleder, der er optaget i bredde-højde-forholdet 16:9, eller panoramabilleder, kan begge kanter muligvis blive skåret fra.

### Billedformat i Nem-tilstand

1. MENU [Stillbilledformat] ønsket format

| Stort | Optager billeder i [14M]-format.
| Lille | Optager billeder i [5M]-format.

### Billedformat ved optagelse med Panorering

1. MENU (Panoramabilledformat) ønsket format

| (Standard) (Horisontal: 4912 × 1080) (Vertikal: 3424 × 1920) | Optager billederne i standardformat.
| (Bred) (Horisontal: 7152 × 1080) (Vertikal: 4912 × 1920) | Optager billederne i bredformat.
| (360°) Horisontal: 11520 × 1080 | Optager billeder med 360 grader.

### Billedformat ved optagelse af film

Jo større filmbilledformatet er, desto højere er billedkvaliteten.
Film, der optages med kameraet, optages i AVI-format (Motion JPEG) ved ca. 30 fps.

1. MENU (Filmformat) ønsket format

DSC-W620

| Filmformat | Anvendelse
| 1280x720 | Til visning på et HD-tv.
| VGA (640 × 480) | Til visning på en tv-skærm.
| QVGA (320 × 240) | Til afsendelse som vedhæftet fil i e-mail.

DSC-S5000

| Filmformat | Anvendelse
| VGA (640 × 480) | Til visning på en tv-skærm.
| QVGA (320 × 240) | Til afsendelse som vedhæftet fil i e-mail.

Tilbage til top