Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Störungsbehebung > Störungsbehebung > Computer

## Computer

Der Computer erkennt die Kamera nicht.

- Bei geringer Restladung
  DSC-W620: Setzen Sie einen geladenen Akku ein.
  DSC-S5000: Setzen Sie neue Batterien oder geladene Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich) ein.

- Stellen Sie [USB-Anschl.-Einst.] auf [Mass Storage] ein. [Details]

- Verwenden Sie das dedizierte USB-Kabel (mitgeliefert).

- Lösen Sie das dedizierte USB-Kabel vom Computer und der Kamera und schließen Sie es ordnungsgemäß wieder an.

- Lösen Sie alle Geräte außer der Kamera, der Tastatur und der Maus von den USB-Anschlüssen des Computers.

- Schließen Sie die Kamera ohne Umleitung über einen USB-Hub oder ein anderes Gerät direkt an den Computer an.

Sie können keine Bilder importieren.

- Schließen Sie die Kamera über eine USB-Verbindung richtig an den Computer an. [Details]

- Wenn Sie Bilder auf einer Speicherkarte aufnehmen, die mit einem Computer formatiert wurde, können Sie die Bilder möglicherweise nicht auf einen Computer importieren. Verwenden Sie zum Aufnehmen eine mit der Kamera formatierte Speicherkarte. [Details]

„PlayMemories Home“ startet nach dem Herstellen einer USB-Verbindung nicht automatisch.

- Stellen Sie die USB-Verbindung nach dem Einschalten des Computers her.

Auf einem Computer lassen sich keine Bilder wiedergeben.

- Wenn Sie „PlayMemories Home“ benutzen, lesen Sie im „PlayMemories Home-Hilfetext“ nach. [Details]

- Wenden Sie sich an den Hersteller des Computers oder der Software.

Bei der Filmwiedergabe auf einem Computer treten Bild- und Tonstörungen auf.

- Sie versuchen, den Film direkt vom internen Speicher oder der Speicherkarte aus abzuspielen. Importieren Sie den Film mithilfe von „PlayMemories Home“ auf den Computer und spielen Sie ihn dann ab. [Details]

Bilder, die einmal auf den Computer exportiert wurden, können nicht mehr auf der Kamera angezeigt werden.

- Exportieren Sie die Bilder in einen Ordner, der von der Kamera erkannt wird, wie z. B. „101MSDCF“.

Zurück nach oben