Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Störungsbehebung > Störungsbehebung > Batterien und Stromversorgung (nur DSC-S5000)

## Batterien und Stromversorgung (nur DSC-S5000)

Die Restladungsanzeige ist falsch oder es wird genügend Restladung angezeigt, aber die Restladung ist zu schnell aufgebraucht.

- Dieses Phänomen tritt auf, wenn Sie die Kamera in sehr heißer oder kalter Umgebung benutzen.

- Wenn Sie Alkalibatterien/Oxy-Nickel-Hydroxid-Primärbatterien (gesondert erhältlich) verwenden, ist die Restladungsanzeige möglicherweise nicht korrekt.

- Die Batterien sind entladen. Setzen Sie neue Batterien oder geladene Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich) ein.

- Bei Verwendung von Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich) sind die Akkupole oder die Anschlüsse an der Akku-/Batterieabdeckung verschmutzt, so dass die Akkus nicht ausreichend geladen werden. Reinigen Sie sie mit einem Wattestäbchen o. Ä.

- Bei Verwendung von Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich) verhält sich die Restladungsanzeige aufgrund des Memory-Effekts usw. anders. Entladen Sie die Akkus vollständig und laden Sie sie dann wieder auf, um die Anzeige zu korrigieren.

- Die Batterien sind leer. Tauschen Sie sie gegen neue aus.

Die Batterien entladen sich sehr schnell.

- Sie verwenden die Kamera in sehr kalter Umgebung.

- Die Batterien sind leer. Tauschen Sie sie gegen neue aus.

- Wenn Sie Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich) verwenden, laden Sie sie ausreichend auf.

Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die Akku-/Batterie-/Speicherkartenabdeckung öffnen.

- Dies ist keine Funktionsstörung. Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Akku-/Batterie-/Speicherkartenabdeckung öffnen.

Die Kamera lässt sich nicht einschalten.

- Setzen Sie die Batterien richtig ein.

- Die Batterien sind entladen. Setzen Sie neue Batterien oder geladene Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich) ein.

- Die Batterien sind leer. Tauschen Sie sie gegen neue aus.

Die Kamera schaltet sich plötzlich aus.

- Wenn [Eco-Modus] auf [Standard] oder [Max] eingestellt ist und die Kamera im eingeschalteten Zustand eine bestimmte Zeitlang nicht bedient wird, schaltet sich die Kamera automatisch aus, um die Batterien zu schonen. Schalten Sie die Kamera wieder ein.

- Die Batterien sind entladen. Setzen Sie neue Batterien oder geladene Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (gesondert erhältlich) ein.

Zurück nach oben