Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Funktionen für die Aufnahme > Selbstauslöser

## Selbstauslöser

Automatische Aufnahme mit dem Selbstporträtauslöser

1. Drücken Sie (Selbstauslöser) auf der Steuertaste.

1. Wählen Sie den gewünschten Modus mit der Steuertaste.

| (Aus) | Der Selbstauslöser wird nicht verwendet.
| (10 Sek) | Stellt den Selbstauslöser mit einer Verzögerung von 10 Sekunden ein. Wenn Sie den Auslöser drücken, blinkt die Selbstauslöseranzeige und bis zur Verschlussauslösung ist ein Piepton zu hören. Zum Deaktivieren der Funktion drücken Sie erneut .
| (2 Sek) | Stellt den Selbstauslöser mit einer Verzögerung von 2 Sekunden ein.
| (Selbstporträt: Eine Person) | Der Selbstauslöser wird auf den Selbstporträtauslöser eingestellt. Sobald die Kamera die angegebene Anzahl an Gesichtern erkannt hat, wird ein Piepton ausgegeben und 2 Sekunden später wird der Verschluss ausgelöst.
| (Selbstporträt: 2 Personen)

Tipps zum Verhindern von Bildunschärfen
Wenn Sie mit den Händen oder dem Körper Bewegungen machen, während Sie die Kamera halten und den Auslöser drücken, kommt es zu so genannten „Kameraverwacklungen“.
Auch bei schlechten Lichtverhältnissen und langen Verschlusszeiten, zum Beispiel in den Modi (Nachtaufnahme) und (Nachtszene), kommt es leicht zu Kameraverwacklungen.
Um Verwacklungen zu vermeiden, nehmen Sie per Selbstauslöser mit einer Verzögerung von 2 Sekunden auf und stabilisieren Sie die Kamera, indem Sie den Arm, mit dem Sie die Kamera halten, nach dem Drücken des Auslösers fest gegen den Körper drücken.

### Automatische Aufnahme mit dem Selbstporträtauslöser

Richten Sie das Objektiv auf sich, so dass die angegebene Anzahl an Gesichtern auf dem Bildschirm erscheint und der Verschluss ausgelöst wird. Bewegen Sie Ihre Kamera nicht, nachdem der Piepton ertönt.

- Sie können auch eine normale Aufnahme machen, indem Sie während dieser Funktion den Auslöser drücken.

Verwandtes Thema
Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben