Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > SteadyShot

## SteadyShot

Επιλέγει τη λειτουργία κατά του θολώματος.

1. MENU (SteadyShot) επιθυμητή λειτουργία

| (Όχι) | Δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία κατά του θολώματος.
| (Αυτόματα) | Ενεργοποιεί τη λειτουργία κατά του θολώματος αυτόματα όταν οι συνθήκες λήψης ενδέχεται να προκαλέσουν κούνημα της μηχανής. Μπορείτε να σταθεροποιήσετε εικόνες ακόμη και όταν μεγεθύνετε ένα αντικείμενο που είναι πολύ μακριά.

Συμβουλές για να την αποφυγή θολών εικόνων
Η μηχανή κουνήθηκε κατά λάθος όταν τραβήξατε την εικόνα. Αυτό λέγεται "Κούνημα της μηχανής". Από την άλλη, εάν το θέμα κουνήθηκε όταν τραβήξατε την εικόνα, αυτό λέγεται "θόλωμα του θέματος". Επίσης, το κούνημα της μηχανής και το θόλωμα του θέματος συμβαίνουν συχνά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή χαμηλής ταχύτητας κλείστρου, όπως αυτές που αντιμετωπίζονται στη λειτουργία (Πορτραίτο τη νύχτα) ή (Νυχτερινό σκηνικό). Σε αυτή την περίπτωση, φωτογραφίστε λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω συμβουλές.
Κούνημα της μηχανής
Τα χέρια σας ή το σώμα σας κουνήθηκαν ενώ κρατούσατε τη μηχανή και πατούσατε το κουμπί κλείστρου και έτσι θόλωσε ολόκληρη η οθόνη.

- Χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο ή τοποθετήστε τη μηχανή σε μια επίπεδη επιφάνεια για να την κρατήσετε σταθερή.

- Φωτογραφίστε με το χρονοδιακόπτη καθυστέρησης 2 δευτερολέπτων και σταθεροποιήστε τη μηχανή διατηρώντας τα χέρια σας σταθερά στα πλευρά σας αφού πατήσετε το κουμπί κλείστρου.

Θόλωμα του θέματος
Ακόμα και αν η μηχανή είναι σταθερή, το θέμα κουνιέται κατά τη διάρκεια της έκθεσης και έτσι το θέμα βγαίνει θολό όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου. Το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής μειώνεται αυτόματα με χρήση της λειτουργίας κατά του θολώματος. Ωστόσο, η λειτουργία δεν μειώνει αποτελεσματικά το θόλωμα του θέματος.

- Επιλέξτε τη λειτουργία (Υψηλή ευαισθησία) στην Επιλογή σκηνικού.

- Επιλέξτε υψηλότερη ευαισθησία ISO για να αυξήσετε την ταχύτητα κλείστρου και πατήστε το κουμπί κλείστρου πριν κουνηθεί το θέμα.

Σημειώσεις

- Απαιτείται χρόνος για την επεξεργασία εικόνας.

- Όταν γίνεται λήψη με φλας, η λειτουργία κατά του θολώματος δεν είναι δυνατή.

Σχετικό θέμα
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή