Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Επίλυση προβλημάτων > Επίλυση προβλημάτων > Μπαταρίες και τροφοδοσία (μόνο για το μοντέλο DSC-S5000)

## Μπαταρίες και τροφοδοσία (μόνο για το μοντέλο DSC-S5000)

Η ένδειξη του υπολειπόμενου φορτίου δεν είναι σωστή ή εμφανίζεται ο δείκτης επαρκούς υπολειπόμενου φορτίου, αλλά η ισχύς εξαντλείται πολύ γρήγορα.

- Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε υπερβολικά θερμό ή ψυχρό μέρος.

- Όταν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες / μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία οξυνικελίου (πωλείται χωριστά), η ένδειξη του υπολειπόμενου φορτίου ενδέχεται να μην είναι σωστή.

- Οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί. Τοποθετήστε καινούργιες μπαταρίες ή φορτισμένες μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου (πωλούνται χωριστά).

- Κατά τη χρήση των μπαταριών νικελίου-υδριδίου μετάλλου (πωλούνται χωριστά), οι πόλοι των μπαταριών ή οι ακροδέκτες του καλύμματος των μπαταριών δεν είναι καθαροί και επομένως οι μπαταρίες δεν φορτίζονται επαρκώς. Καθαρίστε τους με ένα κομμάτι βαμβάκι κλπ.

- Κατά τη χρήση των μπαταριών νικελίου-υδριδίου μετάλλου (πωλούνται χωριστά), η ένδειξη του υπολειπόμενου φορτίου διαφέρει από την τρέχουσα εξαιτίας του φαινομένου μνήμης κλπ. Αποφορτίστε πλήρως και, στη συνέχεια, φορτίστε τις μπαταρίες για να διορθώσετε την ένδειξη.

- Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις με καινούργιες.

Οι μπαταρίες αποφορτίζονται πολύ γρήγορα.

- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε εξαιρετικά ψυχρό μέρος.

- Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις με καινούργιες.

- Όταν χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου (πωλούνται ξεχωριστά), να τις φορτίζετε επαρκώς.

Η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγετε το κάλυμμα μπαταρίας / κάρτας μνήμης.

- Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Απενεργοποιήστε τη μηχανή πριν να ανοίξετε το κάλυμμα μπαταρίας / κάρτας μνήμης.

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της μηχανής.

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες σωστά.

- Οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί. Τοποθετήστε καινούργιες μπαταρίες ή φορτισμένες μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου (πωλούνται χωριστά).

- Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις με καινούργιες.

Η συσκευή τίθεται ξαφνικά εκτός λειτουργίας.

- Όταν η [Λειτ. εξοικονόμησης] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Τυπική] ή [Μέγιστη τιμή], εάν δεν χειριστείτε τη μηχανή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ενώ είναι ενεργοποιημένη, η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα για να αποφευχθεί η εξάντληση των μπαταριών. Ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή.

- Οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί. Τοποθετήστε καινούργιες μπαταρίες ή φορτισμένες μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου (πωλούνται χωριστά).

Πίσω στην κορυφή