Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauciones / Acerca de esta cámara > Precauciones > Baterías (solo en el modelo DSC-S5000)

## Baterías (solo en el modelo DSC-S5000)

Acerca de la batería
Acerca de la carga restante de la batería
Baterías que se pueden usar con la cámara
Acerca de las pilas alcalinas (suministradas)/batería primaria de oxi-níquel (se vende por separado)
Acerca de las baterías de hidruro de níquel-metal (se venden por separado)

### Acerca de la batería

- Evite un manejo brusco, desmontar, modificar, aplicar golpes físicos o impactos como martillazos, caídas o pisotones sobre la batería.

- No utilice una batería deformada o dañada.

- No mezcle una batería usada con una nueva ni diferentes tipos de baterías.

- Retire las baterías de la cámara cuando no vaya a utilizarla durante periodos de tiempo prolongados o cuando las baterías estén agotadas.

### Acerca de la carga restante de la batería

A: alta
B: baja

- Aparecerá un indicador de carga restante en la pantalla.

- El indicador de carga restante correcto aparece transcurrido un minuto aproximadamente.

- Es posible que el indicador de carga restante no sea correcto en determinadas circunstancias.

- Si [Modo eco] está ajustado en [Estándar] o [Max], si no utiliza la cámara durante un periodo de tiempo determinado mientras está encendida, la pantalla se oscurecerá y la cámara se apagará automáticamente (función de apagado automático).

### Baterías que se pueden usar con la cámara

En la siguiente tabla, indica que puede utilizarse la batería, mientras que indica que no puede utilizarse.

Tipo de batería | Suministradas | Admitidas | Recargables
Pilas alcalinas LR6 (tamaño AA)* |  |  |
HR15/51: pilas de hidruro de metal de níquel HR6 (tamaño AA)* |  |  |
Pilas con cátodo de óxido de níquel ZR6 (tamaño AA)* |  |  |
Baterías de litio |  |  |
Baterías de manganeso |  |  |
Baterías de níquel y cadmio |  |  |

* Antes de utilizar las baterías, lea las precauciones siguientes sobre cada tipo de batería.
Para las baterías no compatibles no se garantiza su rendimiento si la tensión baja o si se producen otros problemas debido a la batería.

### Acerca de las pilas alcalinas (suministradas)/batería primaria de oxi-níquel (se vende por separado)

- Las pilas alcalinas/batería primaria de oxi-níquel no pueden cargarse.

- Las pilas alcalinas/batería primaria de oxi-níquel tienen una vida útil más corta en comparación con las baterías de hidruro de níquel-metal. Por este motivo, es posible que la alimentación se apague aunque el indicador de carga restante muestre un nivel de carga de batería suficiente.

- El rendimiento de la batería varía ampliamente en función del fabricante y del tipo de batería, y en algunos casos, es posible que la vida útil de la batería sea extremadamente corta. Esto resulta especialmente cierto a bajas temperaturas, y es posible que no pueda tomar imágenes a temperaturas inferiores a 5 ºC

- No mezcle baterías nuevas y antiguas.

- Es posible que el indicador de carga restante no muestre la información correcta cuando se utilicen pilas alcalinas/una batería primaria de oxi-níquel.

- Debido a las características de las pilas alcalinas/baterías primarias de oxi-níquel, percibirá una gran diferencia entre el tiempo de filmación disponible y el tiempo de reproducción disponible. Por este motivo, es posible que la cámara se apague con la parte del objetivo extendida cuando cambie el interruptor de modo. En tal caso, sustituya las baterías por otras nuevas. La utilización de baterías de hidruro de níquel-metal le permite tomar imágenes durante períodos de tiempo más largos.

### Acerca de las baterías de hidruro de níquel-metal (se venden por separado)

- No retire los sellos externos ni dañe las baterías. No utilice nunca baterías cuyos sellos hayan sido parcial o completamente retirados, ni baterías que estén rotas de algún modo. Ello podría provocar fugas, explosiones o el calentamiento de la batería, y es posible que se produzcan escaldaduras o lesiones personales. También es posible que provoquen un fallo de funcionamiento del cargador de baterías.

- No transporte ni almacene las baterías de hidruro de níquel-metal con objetos metálicos, ya que es posible que los objetos metálicos provoquen un cortocircuito en los polos positivo y negativo y ocasionen un sobrecalentamiento o un incendio.

- Si los polos de las baterías de hidruro de níquel-metal están sucios, es posible que estas no se carguen correctamente. Límpielos con un paño seco, etc.

- En el momento de la compra, o si las baterías de hidruro de níquel-metal no se han utilizado desde hace mucho tiempo, es posible que no se carguen por completo. Este fenómeno es habitual en este tipo de baterías y no se trata de un fallo de funcionamiento. Si sucede esto, agótelas por completo y cárguelas de nuevo repetidamente para solucionar el problema.

- Si recarga las baterías de hidruro de níquel-metal antes de agotar por completo la carga existente, es posible que se muestre la advertencia de batería baja antes de lo esperado. Este fenómeno recibe el nombre de “efecto de memoria”*. Si se produce este problema, cargue las baterías solamente después de agotar la carga existente para solucionar el problema.

* El “efecto de memoria” es la situación en la que la capacidad de la batería se reduce temporalmente.

- Para agotar las baterías por completo, coloque la cámara en modo de presentación de diapositivas y déjela en dicho modo hasta que se agoten.

- No mezcle baterías nuevas y usadas.

- No exponga la batería al agua. La batería no es resistente al agua.

Volver al principio